

Схема предохранителей Fiat Ducato (2014-н.в.)

**Блок предохранителей на приборной панели**




Для доступа к блоку предохранителей на приборной панели нужно открутить винты **A** и снять крышку




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **А** | **Назначение** |
| F12 | 7,5 | Правая фара ближнего света |
| F13 | 7,5 | Левая фара ближнего света |
| F31 | 5 | Реле блока управления в моторном отсеке, реле блока управления на приборной панели (+ключ) |
| F32 | 7,5 | Освещение потолочных светильников в салоне (+аккумулятор) |
| F33 | 7,5 | Датчик проверки состояния аккумулятора в исполнениях Start & Stop (+аккумулятор) |
| F34 | 7,5 | Лампы внутреннего освещения Minibus (аварийное освещение) |
| F36 | 10 | Автоприемник, кондиционер, сигнализация, хронотахограф, блок управления отключением аккумулятора, таймер предпускового подогревателя Вебасто (+аккумулятор) |
| F37 | 7,5 | Переключатель стоп-сигналов (основных), третьего стоп-сигнала, панель приборов (+КЛЮЧ) |
| F38 | 20 | Блокировка дверей (+аккумулятор) |
| F43 | 20 | Стеклоочиститель (+ключ) |
| F47 | 20 | Стеклоподъемник двери водителя |
| F48 | 20 | Стеклоподъемник двери пассажира |
| F49 | 5 | Блок управления парковочными датчиками, автоприемник, кнопки управления на рулевом колесе, центральная консоль управления, левая панель управления, вспомогательная панель, блок управления отключением аккумулятора (+ключ) |
| F51 | 5 | Кондиционер, блок управления электроусилителем рулевого управления, фонари заднего хода, датчик наличия воды в фильтре дизельного топлива, датчик массового расхода воздуха, хронотахограф (+ключ) |
| F53 | 7,5 | Панель приборов (+аккумулятор) |
| F89 | - | Отсутствует |
| F90 | 7,5 | Левая фара дальнего света |
| F91 | 7,5 | Правая фара дальнего света |
| F92 | 7,5 | Левая противотуманная фара |
| F93 | 7,5 | Правая противотуманная фара |

**Блок предохранителей**

**в моторном отсеке**







|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **А** | **Назначение** |
| F03 | 30 | Выключатель зажигания (+аккумулятор) |
| F04 | 40 | Нагрев фильтра |
| F05 | 20/50 | Испаритель двигателя Puma / Система вентиляции в салоне с подогревателем Вебасто, помпа роботизированной коробки передач (+аккумулятор) |
| F06 | 40/60 | Высокоскоростной вентилятор охлаждения двигателя (+аккумулятор) |
| F07 | 40/50/60 | Вентилятор низкой скорости охлаждения двигателя (+аккумулятор) |
| F08 | 40 | Вентилятор салона (+ключ) |
| F09 | 15 | Задняя электрическая розетка (+аккумулятор) |
| F10 | 15 | Звуковой сигнал |
| F14 | 15 | Электрическая розетка (+аккумулятор) |
| F15 | 15 | Прикуриватель (+аккумулятор) |
| F18 | 7,5 | Блок управления двигателем, блок управления роботизированной коробкой передач (+аккумулятор) |
| F19 | 7,5 | Компрессор кондиционера |
| F20 | 30 | Стеклоочиститель |
| F24 | 7,5 | Вспомогательная панель управления, движение и опускание зеркал (+ключ) |
| F30 | 15 | Обогреватели наружных зеркал |

**Блок предохранителей**

**на центральной правой стойке**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **А** | **Назначение** |
| F54 | - | Отсутствует |
| F55 | 15 | Подогрев сидений |
| F56 | 15 | Электрический разъем около сидений задних пассажиров |
| F57 | 10 | Дополнительный отопитель под сиденьем |
| F58 | 15 | Обогреваемое левое заднее стекло |
| F59 | 15 | Обогреваемое правое заднее стекло |
| F60 | - | Отсутствует |
| F61 | - | Отсутствует |
| F62 | - | Отсутствует |
| F63 | 10 | Привод дополнительного отопителя пассажиров |
| F64 | - | Отсутствует |
| F65 | 30 | Вентилятор дополнительного отопителя пассажиров |