|  |  |
| --- | --- |
| **7U157 - Transit - Болт крепления переднего ремня безопасности - проверка момента затяжки** | Дата публикации: 02.04.08 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=7U157&type=0) | |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  В некоторых выпущенных автомобилях Transit кронштейн крепления ремня безопасности к наружной точке на раме сиденья, возможно, неправильно совмещен, и болт крепления не затянут предписанным моментом затяжки. Вибрация автомобиля, в сочетании с неправильной выверкой положения кронштейна, могут привести к ослаблению болта и, в конечном итоге, вызвать отсоединение ремня безопасности. В автомобилях, охваченных этой кампанией, требуется проверить выверку пластины и правильность затяжки болта крепления.  **ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**  Никакие запасные части не требуются.  **Инструкции по доработке**   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Следующую проверку требуется выполнить на водительском и переднем пассажирском сиденьях. |  |  |  | | --- | --- | | E0011544  E0014766 | 1. Снимите наружный декоративный чехол сиденья (при наличии). |  |  |  | | --- | --- | | E101539 | 1. Убедитесь в том, что установочный кронштейн ремня безопасности сиденья водителя имеет язычок, правильно расположенный на раме сиденья, и болт затянут предписанным моментом затяжки 40 Нм. |  |  |  | | --- | --- | | E99933 | 1. Убедитесь в том, что наружный установочный кронштейн ремня безопасности пассажирского сиденья имеет язычок, правильно расположенный в пазу на раме сиденья, и болт затянут предписанным моментом затяжки 40 Нм. |  |  |  | | --- | --- | |  | 1. Установите декоративный чехол сиденья, если он был снят на шаге 2. |   **ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**  Оформление претензий  Требования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.  Нормы рабочего времени и коды операций  Примечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.  Укажите следующую информацию:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** | | Проверка момента затяжки болтов крепления ремня безопасности во время PDI | 0,1 ч | A1 | | Проверка момента затяжки болтов крепления ремня безопасности. | 0,3 ч | A2 | | |