|  |  |
| --- | --- |
| **7U157 - Transit - Болт крепления переднего ремня безопасности - проверка момента затяжки** | Дата публикации: 02.04.08 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=7U157&type=0)  |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**В некоторых выпущенных автомобилях Transit кронштейн крепления ремня безопасности к наружной точке на раме сиденья, возможно, неправильно совмещен, и болт крепления не затянут предписанным моментом затяжки. Вибрация автомобиля, в сочетании с неправильной выверкой положения кронштейна, могут привести к ослаблению болта и, в конечном итоге, вызвать отсоединение ремня безопасности. В автомобилях, охваченных этой кампанией, требуется проверить выверку пластины и правильность затяжки болта крепления.**ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**Никакие запасные части не требуются.**Инструкции по доработке**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Следующую проверку требуется выполнить на водительском и переднем пассажирском сиденьях.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E0011544E0014766 | 1. Снимите наружный декоративный чехол сиденья (при наличии).
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E101539 | 1. Убедитесь в том, что установочный кронштейн ремня безопасности сиденья водителя имеет язычок, правильно расположенный на раме сиденья, и болт затянут предписанным моментом затяжки 40 Нм.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E99933 | 1. Убедитесь в том, что наружный установочный кронштейн ремня безопасности пассажирского сиденья имеет язычок, правильно расположенный в пазу на раме сиденья, и болт затянут предписанным моментом затяжки 40 Нм.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Установите декоративный чехол сиденья, если он был снят на шаге 2.
 |

**ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**Оформление претензийТребования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.Нормы рабочего времени и коды операцийПримечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.Укажите следующую информацию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** |
| Проверка момента затяжки болтов крепления ремня безопасности во время PDI | 0,1 ч | A1 |
| Проверка момента затяжки болтов крепления ремня безопасности. | 0,3 ч | A2 |

 |