|  |  |
| --- | --- |
| **6U060 - Transit - Болты нижних рычагов** | Дата публикации: 30.01.07 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=6U060&type=0)  |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**На ряде автомобилей Transit болты нижних рычагов передней подвески могут быть затянуты неправильным усилием или повреждены. На ОБОИХ нижних рычагах требуется затянуть передний болт предписанным усилием. Поврежденный болт ТРЕБУЕТСЯ заменить.**ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Номер запасной части** | **Код Finis** | **Кол-во** |
| Болт | W711243-S439 | 1386610 | 2 (если требуется). |

**ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**ЗАМЕНЯТЬ БОЛТЫ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ ПОВРЕЖДЕНЫ. Запасные части следует получать, используя обычную процедуру размещения заказов.**Проверка передних болтов ОБОИХ нижних рычагов**

|  |  |
| --- | --- |
| E83934 | 1. Проверьте передние болты нижних рычагов и затяните их усилием **140 Нм** (см. рис.).
 |

**ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**Оформление претензийТребования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.Нормы рабочего времени и коды операцийПримечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.Укажите следующую информацию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** |
| Проверка/затяжка болтов нижних рычагов (в процессе PDI) | 0,2 | A1 |
| Проверка/затяжка болтов нижних рычагов | 0,3 | A2 |

Снятые элементы требуется привести в неработоспособное состояние и утилизировать на месте.Претензии не будут приниматься после истечения срока этой кампании, указанного в информационном бюллетене. |