|  |  |
| --- | --- |
| **6U060 - Transit - Болты нижних рычагов** | Дата публикации: 30.01.07 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=6U060&type=0) | |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  На ряде автомобилей Transit болты нижних рычагов передней подвески могут быть затянуты неправильным усилием или повреждены. На ОБОИХ нижних рычагах требуется затянуть передний болт предписанным усилием. Поврежденный болт ТРЕБУЕТСЯ заменить.  **ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Описание** | **Номер запасной части** | **Код Finis** | **Кол-во** | | Болт | W711243-S439 | 1386610 | 2 (если требуется). |   **ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**  ЗАМЕНЯТЬ БОЛТЫ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ ПОВРЕЖДЕНЫ. Запасные части следует получать, используя обычную процедуру размещения заказов.  **Проверка передних болтов ОБОИХ нижних рычагов**   |  |  | | --- | --- | | E83934 | 1. Проверьте передние болты нижних рычагов и затяните их усилием **140 Нм** (см. рис.). |   **ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**  Оформление претензий  Требования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.  Нормы рабочего времени и коды операций  Примечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.  Укажите следующую информацию:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** | | Проверка/затяжка болтов нижних рычагов (в процессе PDI) | 0,2 | A1 | | Проверка/затяжка болтов нижних рычагов | 0,3 | A2 |   Снятые элементы требуется привести в неработоспособное состояние и утилизировать на месте.  Претензии не будут приниматься после истечения срока этой кампании, указанного в информационном бюллетене. | |