|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **переиздание №10/2008**  15 января 2009 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2008&regionalNumberSequence=10&language=ru&country=RU) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | (c)2009 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.  Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |   **Это переиздание заменяет все предыдущие варианты. Пожалуйста, уничтожьте все предыдущие издания. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis.** Откорректированы "Инструкции по обслуживанию" для приведения в соответствие с диагностикой FordEtis IDS.   |  |  | | --- | --- | | **Тема/проблема:** | Потеря мощности, замедленное ускорение, черный дым из выпускной трубы и включение контрольной лампы системы управления двигателем (MIL) в сочетании с генерированием диагностических кодов неисправности (DTC) P0403, P0404, P1402, P1409 и P1606 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель:** | |  | | Transit 2006.5 (04/2006–) | Завод-сборщик: Косели  Дата изготовления: Начиная с 17.04.2006  Код изготовления: Начиная с 6T  Завод-сборщик: Southampton  Дата изготовления: Начиная с 16.05.2006  Код изготовления: Начиная с 6J  Двигатель: 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel  Двигатель: 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel |  |  |  |  | | --- | --- | | **Рынки сбыта:** | все |  |  |  | | --- | --- | | **Раздел:** | 303-08B |  |  | | --- | | **Краткое содержание** | | Если клиент выражает беспокойство по поводу потери мощности, замедленного ускорения, черного дыма из выпускной трубы, включения контрольной лампы неисправности системы управления двигателем (MIL), подключите FordETIS IDS и выберите соответствующие признаки неисправности из данного выше перечня. Если присутствуют коды DTC P0403, P0404, P1402, P1409 и P1606, возможной причиной является неисправность клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Для устранения этой проблемы следуйте инструкциям FordEtis IDS.  На рынках, где FordEtis IDS отсутствует, используйте стандартный портативный диагностический блок IDS. Если генерируются какие-либо из перечисленных выше кодов DTC, для устранения этой проблемы следуйте прилагаемым инструкциям по обслуживанию. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Требуемые запасные части и материалы** | | | | | **Наименование** | **Finis Code** | **Количество** |  | | Комплект клапана EGR | | | | | В состав комплекта клапана EGR входит: | 1 578 156 | - |  | | Клапан EGR | - | 1 |  | | Болт M6x16 | - | 2 |  | | Прокладка между теплообменником EGR и клапаном EGR | - | 1 |  | | Прокладка между трубопроводом EGR и клапаном EGR | - | 1 |  | | Винт | - | 2 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Рабочее время** | | | | **Наименование операции** | **№ операции** | **Время** | | Клапан EGR - Снятие и установка | 23 312 0 | - | | IDS - Подключение к автомобилю/ передача данных | 29 099 1 | - | | IDS - Считывание/ стирание кодов DTC (не в комбинации с базовой диагностикой системы) | 29 099 4 | - |  |  |  | | --- | --- | | **Коды ремонта/ рекламации** | | | Причина: | Finis-код комплекта клапана EGR | | ACES Код состояния: | 41 | | OASIS | 603300, 610000, 614500, 698298 |   **Инструкции по обслуживанию**  См. "Краткое содержание".  На рынках, на которых используется FordEtis IDS, подключите FordEtis IDS и выберите соответствующие признаки неисправности из данных выше описаний проблемы. Для устранения этой проблемы следуйте инструкциям FordEtis IDS.  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Система возмещения расходов по гарантийным претензиям во избежание возможного отклонения претензии подразумевает приложение RVC к любой соответствующей гарантийной претензии.  На рынках, где FordEtis IDS отсутствует, следуйте сервисной инструкции, данной ниже.  Клапан EGR - Установка   |  |  | | --- | --- | |  | **1.** Выключите зажигание. |  |  |  | | --- | --- | |  | **2.** Установите **новый клапан EGR**, используя комплект клапана EGR (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5, Разделу 303-08. |  |  |  | | --- | --- | |  | **3.** Подключите стандартный портативный диагностический блок IDS к автомобилю, установите связь (VID автомобиля) и следуйте экранным инструкциям.   * Выполните считывание всех кодов DTC, имеющих отношение к этой проблеме. * Сотрите все коды DTC, имеющие отношение к этой проблеме. |  |  |  | | --- | --- | |  | **4.** Отсоедините стандартное оборудование IDS от автомобиля. Ремонт выполнен. | | |