|  |  |
| --- | --- |
| **8U188 - Transit/ Galaxy/ S-MAX/ Mondeo - Дизельный двигатель - Модуль топливного бака - Закупорка** | Дата публикации: 09.07.08  Дата истечения: 30.06.13 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=8U188&type=0) | |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  Партия модулей топливного бака в блоке с датчиком указателя уровня топлива была изготовлена с внутренним заводским дефектом в канале возврата топлива. Заводской дефект может привести к закупорке канала возврата топлива. Закупорка возвратной магистрали вызывает повышение давления в топливной системе. Возвратную топливную магистраль следует проверить в соответствии с инструкциями, данными ниже.  **ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Описание** | **Номер запасной части** | **Код Finis** | **Кол-во** | | Модуль топливного бака в блоке с датчиком указателя уровня топлива (Transit) | 6C11-9275-AC | 1469448 | 1 (только при необходимости) | | Уплотнение модуля топливного бака в блоке с датчиком указателя уровня топлива (Transit) | YC15-9276-AB | 4041608 | 1 (только при необходимости) | | Датчик указателя уровня топлива (Mondeo/ Galaxy/ S-MAX) | 6G911-9275-BD | 1500999 | 1 (только при необходимости) | | Уплотнение модуля топливного бака в блоке с датчиком указателя уровня топлива (Mondeo/ Galaxy/ S-MAX) | 6G91-9276-AA | 1377571 | 1 (только при необходимости) |   **ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**  Запасные части следует получить, используя обычно применяемый вами процесс размещения заказов на запасные части.  **Проверка возвратной топливной магистрали**   |  |  | | --- | --- | | E107017 | 1. Чтобы определить, имеется ли закупорка в канале возврата топлива в модуле топливного бака, установите переходник для топливной магистрали (из комплекта для удаления воздуха из топливной системы 310-110) на ручной нагнетательный насос. См. рис. |   **TRANSIT**   |  |  | | --- | --- | | E107015 | 1. Отсоедините возвратную топливную магистраль от фильтра в сборе (Transit). |   **GALAXY/ S-MAX/ MONDEO**   |  |  | | --- | --- | | E107016 | 1. Отсоедините возвратную топливную магистраль от топливного насоса (Galaxy/ S-MAX/ Mondeo). |  |  |  | | --- | --- | |  | 1. Подсоедините ручной нагнетательный насос к возвратной топливной магистрали. Попытайтесь создать давление в топливной магистрали. |   Примечание: После нескольких первых ходов насоса давление может увеличиваться слегка, так как топливо в возвратной топливной магистрали сбрасывается обратно в бак.   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Если может быть создано постоянное давление и оно сохраняется, в модуле топливного бака в блоке с датчиком имеется закупорка, и узел следует заменить. Обратитесь к Etis. |  |  |  | | --- | --- | |  | 1. Если постоянное давление не может быть создано и не сохраняется, значит, закупорка в модуле топливного бака в блоке с датчиком отсутствует. Дальнейшие действия не требуются. |  |  |  | | --- | --- | |  | 1. Установите на место снятые элементы автомобиля. |   **ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**  Оформление претензий  Требования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.  Нормы рабочего времени и коды операций  Примечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.  Укажите следующую информацию:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** | | Проверка возвратной топливной магистрали на наличие закупорки | 0,3 ч | A1 | | Проверка возвратной магистрали, замена модуля топливного бака в блоке с датчиком указателя уровня топлива (Transit) | 1,4 ч | A2 | | Проверка возвратной магистрали, замена модуля топливного бака в блоке с датчиком указателя уровня топлива (Mondeo) | 1,5 ч | A3 | | Проверка возвратной магистрали, замена модуля топливного бака в блоке с датчиком указателя уровня топлива (Galaxy/ S-MAX) | 1,7 ч | A4 |   Снятые элементы требуется привести в неработоспособное состояние и утилизировать на месте.  Претензии не будут приниматься после истечения срока этой кампании, указанного в информационном бюллетене. | |