|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **переиздание №54/2007**  31 января 2008 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2007&regionalNumberSequence=54&language=ru&country=RU) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | (c)2008 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.  Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |   **Это переиздание заменяет все предыдущие варианты. Пожалуйста, уничтожьте все предыдущие издания. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis.** В раздел "Инструкции по обслуживанию" добавлены сведения о Transit 2000.5.   |  |  | | --- | --- | | **Тема/проблема:** | Неисправность функции обогрева заднего стекла, электродвигателя заднего стеклоочистителя или системы централизованного запирания. Повреждение жгута электропроводки задней двустворчатой двери (двери задка) |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель:** | |  | | Transit 2000.5 (01/2000–05/2006) - с задней двустворчатой дверью, открываемой на 256 градусов | Завод-сборщик: Косели  Завод-сборщик: Southampton  Дата изготовления: 01/2000-05/2006  Код изготовления: YB-6J |  | | Transit 2006.5 (04/2006–) - с задней двустворчатой дверью, открываемой на 256 градусов | Завод-сборщик: Косели  Завод-сборщик: Southampton  Дата изготовления: 04/2006-03/2007  Код изготовления: 6T-7D |  |  |  |  | | --- | --- | | **Рынки сбыта:** | все |  |  |  | | --- | --- | | **Раздел:** | 417-01 |  |  | | --- | | **Краткое содержание** | | Если клиент выражает беспокойство по поводу неисправности функции обогрева заднего стекла, электродвигателя заднего стеклоочистителя, системы централизованного запирания или повреждения электропроводки задней двустворчатой двери (двери задка), причиной этого может быть плохая разводка и недостаточная гибкость соответствующего жгута электропроводки.  Для устранения этой проблемы следует установить модифицированный жгут электропроводки двери задка с дополнительной гибкой направляющей трубкой. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Требуемые запасные части и материалы** | | | | | **Наименование** | **Finis Code** | **Количество** |  | | Transit 2000.5 - Жгут электропроводки задней двустворчатой двери: | | | | | Левая сторона | 1 518 098 | 1 |  | | Правая сторона | 1 518 097 | 1 |  | | Transit 2006.5 - Жгут электропроводки задней двустворчатой двери: | | | | | Левая сторона (с обогревом заднего стекла) | 1 488 190 | 1 |  | | Левая сторона (без обогрева заднего стекла) | 1 488 193 | 1 |  | | Правая сторона (с обогревом заднего стекла) | 1 488 195 | 1 |  | | Правая сторона (без обогрева заднего стекла) | 1 488 197 | 1 |  | | Винт M4x16 | 4 371 769 | 1 |  | | Гайка M4 | 4 628 355 | 1 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Рабочее время** | | | | **Наименование операции** | **№ операции** | **Время** | | Жгут электропроводки задней двустворчатой двери (первая створка) - Снятие и установка | 36 422 0 | - | | Жгут электропроводки задней двустворчатой двери (вторая створка) - Снятие и установка | 36 422 1 | - |  |  |  | | --- | --- | | **Коды ремонта/ рекламации** | | | Причина: | Finis код жгута электропроводки задней двустворчатой двери | | ACES Код состояния: | 43 | | OASIS | 201200, 203200 |   **Действие изменений**  Модифицированные жгуты электропроводки двери задка устанавливаются при сборке автомобиля, начиная с 04.2007 г. (код изготовления 7E).  **Инструкции по обслуживанию**  См. "Краткое содержание".  Жгут электропроводки задней двустворчатой двери - Снятие   |  |  | | --- | --- | | E0014787 | **1.** Снимите внутреннюю ручку задней двери (при наличии).   * Откиньте крышки, чтобы открыть болты. |  |  |  | | --- | --- | | E0014788 | **2.** ПРИМЕЧАНИЕ: Показана панель отделки "высокой серии"; аналогично для панели отделки "низкой серии".  Снимите панель облицовки задней двери. |  |  |  | | --- | --- | | E0015544 | **3.** Отсоедините лист гидроизоляции от панели двери. |  |  |  | | --- | --- | | Z0121131 | **4.** Расоедините электрический разъем обогрева заднего стекла. |  |  |  | | --- | --- | |  | **5.** Рассоедините электрический разъем жгута электропроводки двери задка.   * Высвободите разъем из металлической панели. |  |  |  | | --- | --- | |  | **6.** Снимите задний фонарь.   * Рассоедините разъем и отсоедините шланг омывателя. * Снимите жгут электропроводки с одной створки двери задка и отбракуйте его. |  |  |  | | --- | --- | |  | **7.** Повторите эти действия на другой створке двери. |   Жгут электропроводки задней двустворчатой двери - Установка   |  |  | | --- | --- | | E93202 | **1.** Просверлите отверстие для дополнительного хомута жгута электропроводки двери задка в раме левой створки двери.   * Просверлите отверстие диаметром 4,5 мм и удалите заусенцы. * Нанесите грунт. |  |  |  | | --- | --- | | E93209 | **2.** Просверлите отверстие для дополнительного хомута жгута электропроводки двери задка в раме правой створки двери.   * Просверлите отверстие диаметром 4,5 мм и удалите заусенцы. * Нанесите грунт. |  |  |  | | --- | --- | | E93210 | **3.** Установите жгут электропроводки двери задка (см. "Требуемые запасные части и материалы").   * Закрепите хомут жгута электропроводки двери задка к раме двери на обеих сторонах с помощью винта/ гайки М4 (см. "Требуемые запасные части и материалы"). Момент: 7 Нм. * Установите жгут электропроводки двери задка и панель отделки двери, работая в последовательности, обратной снятию. | | |