|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **№13/2009** 27 февраля 2009 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2009&regionalNumberSequence=13&language=ru&country=RU)  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| (c)2009 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |

Этот бюллетень технического обслуживания заменяет бюллетень 88/2005 от 03 ноября 2005. Пожалуйста, или уничтожьте этот бюллетень, или соответствующим образом отметьте его недействительность. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема/проблема:**  | Неравномерное или хаотичное усилие, требуемое для поворота рулевого колеса |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** |  |
| Transit 2000.5 (01/2000–05/2006) | Дата изготовления: 01/2000-05/2006Код изготовления: YB-6J |  |
| Transit 2006.5 (04/2006–) | Дата изготовления: Начиная с 04/2006 Код изготовления: Начиная с 6T  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Рынки сбыта:**  | все |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел:**  | 211-04 |

|  |
| --- |
| **Краткое содержание** |
| Если клиент выражает беспокойство по поводу неравномерного или хаотичного усилия, требуемого для поворота рулевого колеса, возможной причиной является нарушение выверки рулевой колонки относительно поперечины панели приборов.Для устранения этой проблемы следует установить дополнительные шайбы на держатели рулевой колонки и при необходимости на боковые болты крепления панели приборов. |

|  |
| --- |
| **Требуемые запасные части и материалы** |
| **Наименование** | **Finis Code** | **Количество** |  |
| Шайба | 1 523 201 | 4 |  |
| Гайка M8 | 4 463 206 | 4 |  |

|  |
| --- |
| **Рабочее время** |
| **Наименование операции** | **№ операции** | **Время** |
| Отпускание рулевой колонки и установка дополнительных шайб | - | 0,4 ч |
| Установка по одной дополнительной шайбе на боковые нижние болты крепления панели приборов (на каждой стороне) |
| Transit 2000.5 (01/2000-05/2006) | - | дополнительно 0,2 ч |  |
| Transit 2006.5 (04/2006-) | - | дополнительно 0.3 ч |  |

|  |
| --- |
| **Коды ремонта/ рекламации** |
| Причина: | 13542 |
| ACES Код состояния: | 07 |
| OASIS | 303000 |

**Инструкции по обслуживанию**См. "Краткое содержание".Отпускание рулевой колонки и установка дополнительных шайб

|  |  |
| --- | --- |
| E0004949 | **1.** ПРИМЕЧАНИЕ: Поверните рулевое колесо, чтобы получить доступ к зажимам верхнего кожуха рулевой колонки.Снимите верхний кожух рулевой колонки (показан Transit 2000.5).1. Используя отвертку с тонким наконечником, отпустите два зажима (по одному на каждой стороне).2. Снимите кожух. |

|  |  |
| --- | --- |
| E71831 | **2.** ПРИМЕЧАНИЕ: Только Transit 2006.5 (04/2006-)Снимите нижнюю секцию панели приборов. |

|  |  |
| --- | --- |
| E0004950 | **3.** Снимите нижний кожух рулевой колонки (показан Transit 2000.5). |

|  |  |
| --- | --- |
| E71833 | **4.** Отверните гайки крепления и слегка опустите рулевую колонку.* Отбракуйте гайки.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E70994 | **5.** Установите по одной шайбе (см. "Требуемые запасные части и материалы") на обе **нижние** резьбовые шпильки. |

|  |  |
| --- | --- |
| E0004961 | **6. warningПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наверните новые контргайки крепления рулевой колонки (см. "Требуемые запасные части и материалы"). Несоблюдение этого требования может привести к травме.**Установка выполняется в порядке, обратном снятию. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **7.** Если проблема сохраняется, перейдите к следующему пункту. |

Установка дополнительных шайб на боковые нижние болты крепления панели приборов (по одной на каждой стороне)Только Transit 2000.5 (01/2000-05/2006)

|  |  |
| --- | --- |
| E0014455 | **1.** Снимите боковые секции отделки панели приборов (показана правая сторона).* По месту снимите уплотнитель двери.
* Снимите зажимы.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E0004930 | **2.** Выверните нижний боковой болт крепления панели приборов и отпустите верхний болт (показана правая сторона).1. Снимите крышки болтов.2. Выверните оба нижних болта и отпустите оба верхних болта. |

|  |  |
| --- | --- |
| E70995 | **3.** Установите по одной дополнительной шайбе (см. "Требуемые запасные части и материалы) под **нижние** боковые болты крепления панели приборов. |

|  |  |
| --- | --- |
| E0007453 | **4.** Установка выполняется в порядке, обратном снятию. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2000.5 (01/2000-), Разделу 501-12. |

Только Transit 2006.5 (04/2006-)

|  |  |
| --- | --- |
| E72876 | **5.** Снимите вещевой отсек. |

|  |  |
| --- | --- |
| E64669 | **6.** Снимите верхнюю боковую секцию отделки панели приборов (показана левая сторона на варианте с левосторонним управлением). |

|  |  |
| --- | --- |
| E72873 | **7.** Снимите нижнюю боковую секцию отделки панели приборов (показана левая сторона на варианте с левосторонним управлением). |

|  |  |
| --- | --- |
| E72880 | **8.** Снимите верхнюю боковую секцию отделки панели приборов (показана правая сторона на варианте с левосторонним управлением). |

|  |  |
| --- | --- |
| E72878 | **9.** Снимите нижнюю боковую секцию отделки панели приборов (показана правая сторона на варианте с левосторонним управлением). |

|  |  |
| --- | --- |
| E70995 | **10.** Установите по одной дополнительной шайбе (см. "Требуемые запасные части и материалы) под **нижние** боковые болты крепления панели приборов. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **11.** Установка выполняется в порядке, обратном снятию. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 501-12. |

 |