|  |  |
| --- | --- |
| **7U107 - 2006 Transit FWD - Опорный кронштейн полуоси** | Дата публикации: 02.05.07  Дата истечения: 30.04.09 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=7U107&type=0) | |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  Некоторое количество переднеприводных автомобилей Transit 2006 г. укомплектованы нерезьбовыми контргайками, установленными на опорный кронштейн полуоси. В автомобилях, охваченных этой кампанией, требуется установить гайки, соответствующие применимой спецификации.  **ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Описание** | **Номер запасной части** | **Код Finis** | **Кол-во** | | Контргайка | W520102-S440 | 4622515 | 2 |   **ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**  Запасные части следует получить, используя обычно применяемый вами процесс размещения заказов на запасные части.  **Процедура доработки**   |  |  | | --- | --- | | E94546 | 1. Замените гайки опорного кронштейна полуоси и затяните их усилием 22 Нм. |   **ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**  Оформление претензий  Требования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.  Нормы рабочего времени и коды операций  Примечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.  Укажите следующую информацию:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** | | Замена гаек опорного кронштейна полуоси | 0,1 | A1 |   Снятые элементы требуется привести в неработоспособное состояние и утилизировать на месте.  Претензии не будут приниматься после истечения срока этой кампании, указанного в информационном бюллетене. | |