|  |  |
| --- | --- |
| **7U107 - 2006 Transit FWD - Опорный кронштейн полуоси** | Дата публикации: 02.05.07Дата истечения: 30.04.09 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=7U107&type=0)  |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Некоторое количество переднеприводных автомобилей Transit 2006 г. укомплектованы нерезьбовыми контргайками, установленными на опорный кронштейн полуоси. В автомобилях, охваченных этой кампанией, требуется установить гайки, соответствующие применимой спецификации.**ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Номер запасной части** | **Код Finis** | **Кол-во** |
| Контргайка | W520102-S440 | 4622515 | 2 |

**ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**Запасные части следует получить, используя обычно применяемый вами процесс размещения заказов на запасные части.**Процедура доработки**

|  |  |
| --- | --- |
| E94546 | 1. Замените гайки опорного кронштейна полуоси и затяните их усилием 22 Нм.
 |

**ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**Оформление претензийТребования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.Нормы рабочего времени и коды операцийПримечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.Укажите следующую информацию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** |
| Замена гаек опорного кронштейна полуоси | 0,1 | A1 |

Снятые элементы требуется привести в неработоспособное состояние и утилизировать на месте.Претензии не будут приниматься после истечения срока этой кампании, указанного в информационном бюллетене. |