|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **№72/2008**  25 ноября 2008 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2008&regionalNumberSequence=72&language=ru&country=RU) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | (c)2008 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.  Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |  |  |  | | --- | --- | | **Тема/проблема:** | Применение смазки для предотвращения повреждения турбокомпрессора |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель:** | |  | | Transit 2006.5 (04/2006–) - только автомобили с двигателем мощностью 103 кВт (140 л.с.) | Дата изготовления: Вплоть до 31.01.2009  Код изготовления: Вплоть до 9J  Завод-сборщик: Косели  Завод-сборщик: Southampton  Двигатель: 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel |  |  |  |  | | --- | --- | | **Рынки сбыта:** | все |  |  |  | | --- | --- | | **Раздел:** | 303-04 |  |  | | --- | | **Краткое содержание** | | Повреждение приводного рычага, особенно в местах подсоединения к турбокомпрессору, может привести к выходу турбокомпрессора из строя, потере мощности и/ или выделению черного дыма из системы выпуска. Для защиты механизма от коррозии следует нанести на присоединительные поверхности приводного рычага консистентную смазку на медной основе.  Контрольный лист обслуживания для модели Transit 2006.5 с двигателем 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel обновлен соответствующим образом.  Этот бюллетень технического обслуживания будет обновлен в начале 2009 года для ознакомления с сервисным комплектом, в который входит новый приводной рычаг из нержавеющей стали и необходимые зажимы. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Требуемые запасные части и материалы** | | | | | **Наименование** | **Finis Code** | **Количество** |  | | Консистентная смазка (100 г) (достаточно для ремонта 30 автомобилей) | 1 121 460 | 1 |  |  |  |  | | --- | --- | | **Коды ремонта/ рекламации** | | | OASIS | 499000, 614500, 614600 |   **Действие изменений**  Турбокомпрессор с приводным рычагом из нержавеющей стали будет устанавливаться на автомобили при их сборке, начиная с 02.2009 г. (код изготовления 9U).  **Инструкции по обслуживанию**  Поврежденный приводной рычаг, особенно в местах подсоединения к турбокомпрессору (приводной рычаг для наглядности частично снят)  E115323  **Инструкции по обслуживанию**  См. "Краткое содержание".   |  |  | | --- | --- | |  | **1.** Откройте капот. |  |  |  | | --- | --- | |  | **2.** Нанесите смазку (приблизительно 3 г на соединение) (см. "Требуемые запасные части и материалы") на присоединительные поверхности приводного рычага. |   E115342 | |