|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **№72/2008** 25 ноября 2008 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2008&regionalNumberSequence=72&language=ru&country=RU)  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| (c)2008 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема/проблема:**  | Применение смазки для предотвращения повреждения турбокомпрессора |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** |  |
| Transit 2006.5 (04/2006–) - только автомобили с двигателем мощностью 103 кВт (140 л.с.) | Дата изготовления: Вплоть до 31.01.2009 Код изготовления: Вплоть до 9J Завод-сборщик: КоселиЗавод-сборщик: SouthamptonДвигатель: 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Рынки сбыта:**  | все |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел:**  | 303-04 |

|  |
| --- |
| **Краткое содержание** |
| Повреждение приводного рычага, особенно в местах подсоединения к турбокомпрессору, может привести к выходу турбокомпрессора из строя, потере мощности и/ или выделению черного дыма из системы выпуска. Для защиты механизма от коррозии следует нанести на присоединительные поверхности приводного рычага консистентную смазку на медной основе.Контрольный лист обслуживания для модели Transit 2006.5 с двигателем 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel обновлен соответствующим образом.Этот бюллетень технического обслуживания будет обновлен в начале 2009 года для ознакомления с сервисным комплектом, в который входит новый приводной рычаг из нержавеющей стали и необходимые зажимы. |

|  |
| --- |
| **Требуемые запасные части и материалы** |
| **Наименование** | **Finis Code** | **Количество** |  |
| Консистентная смазка (100 г) (достаточно для ремонта 30 автомобилей) | 1 121 460 | 1 |  |

|  |
| --- |
| **Коды ремонта/ рекламации** |
| OASIS | 499000, 614500, 614600 |

**Действие изменений**Турбокомпрессор с приводным рычагом из нержавеющей стали будет устанавливаться на автомобили при их сборке, начиная с 02.2009 г. (код изготовления 9U).**Инструкции по обслуживанию**Поврежденный приводной рычаг, особенно в местах подсоединения к турбокомпрессору (приводной рычаг для наглядности частично снят) E115323**Инструкции по обслуживанию**См. "Краткое содержание".

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Откройте капот. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2.** Нанесите смазку (приблизительно 3 г на соединение) (см. "Требуемые запасные части и материалы") на присоединительные поверхности приводного рычага. |

E115342 |