|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **переиздание №40/2007**  26 июня 2008 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2007&regionalNumberSequence=40&language=ru&country=RU) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | (c)2008 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.  Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |   **Это переиздание заменяет все предыдущие варианты. Пожалуйста, уничтожьте все предыдущие издания. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis.** Обновлена конечная дата изготовления для рассматриваемых автомобилей.   |  |  | | --- | --- | | **Тема/проблема:** | Шум от задних тормозов при движении задним ходом |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель:** | |  | | Transit 2006.5 (04/2006–) | Завод-сборщик: Косели  Завод-сборщик: Southampton  Дата изготовления: 15.04.2006-31.03.2008  Код изготовления: 6T-8A |  |  |  |  | | --- | --- | | **Рынки сбыта:** | все |  |  |  | | --- | --- | | **Раздел:** | 206-05 |  |  | | --- | | **Краткое содержание** | | Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от задних тормозов при движении задним ходом, возможной причиной является остаточное усилие, прилагаемое к задним тормозам тросом стояночного тормоза.  Для разрешения этой проблемы следует заменить опорные кронштейны троса стояночного тормоза и откорректировать положение тросов (на обеих сторонах). |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Требуемые запасные части и материалы** | | | | | **Наименование** | **Finis Code** | **Количество** |  | | Кронштейн троса стояночного тормоза (левый) | 1 517 521 | 1 |  | | Кронштейн троса стояночного тормоза (правый) | 1 517 523 | 1 |  | | Заклепка | 4 046 125 | 2 |  | | Хомутик | 4 131 023 | 4 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Рабочее время** | | | | **Наименование операции** | **№ операции** | **Время** | | Установка новых кронштейнов тросов стояночного тормоза (на обеих сторонах) | - | 0,4 ч | | Изменение положения тросов стояночного тормоза (на обеих сторонах) | - | 0.3 ч | | Задние тормозные колодки - Снятие и установка (на обеих сторонах) (односкатные задние колеса) | - | дополнительно 0,4 ч | | Задние тормозные колодки - Снятие и установка (на обеих сторонах) (двухскатные задние колеса) | - | дополнительно 0,6 ч |  |  |  | | --- | --- | | **Коды ремонта/ рекламации** | | | Причина: | 12675 | | ACES Код состояния: | 43 | | OASIS | 301000, 702200 |   **Инструкции по обслуживанию**  Установка новых кронштейнов тросов стояночного тормоза (на обеих сторонах)   |  |  | | --- | --- | |  | **1.** Поднимите автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 100-02. |  |  |  | | --- | --- | | E95503 | **2.** Отсоедините трос стояночного тормоза от кронштейна. |  |  |  | | --- | --- | | E99483 | **3.** Замените кронштейн троса стояночного тормоза.  1. Трос стояночного тормоза  2. Высверлите заклепку.  • Удалите заусенцы, оставшиеся после сверления.  3. Отбракуйте кронштейн троса стояночного тормоза.   * Установите новый кронштейн троса стояночного тормоза с помощью новой заклепки (см. "Требуемые запасные части и материалы"). |  |  |  | | --- | --- | |  | **4.** Повторите эти действия для кронштейна троса стояночного тормоза на другой стороне автомобиля. |  |  |  | | --- | --- | |  | **5.** Опустите автомобиль |  |  |  | | --- | --- | |  | **6.** Если шум все еще остается после этой процедуры, перейдите к пункту <Изменение положения тросов стояночного тормоза (на обеих сторонах)>. |   Изменение положения тросов стояночного тормоза (на обеих сторонах)   |  |  | | --- | --- | |  | **1.** Поднимите автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 100-02. |  |  |  | | --- | --- | | E95503 | **2.** Отсоедините трос стояночного тормоза от кронштейна. |  |  |  | | --- | --- | | E95504 | **3. cautionПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь, что расстояние между тросом и кронштейном не превышает 20 мм.**  Прикрепите трос стояночного тормоза к кронштейну.  1. Прикрепите трос стояночного тормоза к кронштейну при помощи двух хомутиков.   * Полностью затяните хомутик на кронштейне.   • ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь в том, что трос стояночного тормоза имеет внутри хомутика свободный ход приблизительно в 10 мм.  2. Расстояние между тросом стояночного тормоза и кронштейном **НЕ** должно превышать 20 мм.   * Отрежьте выступающие части обоих хомутиков. |  |  |  | | --- | --- | |  | **4.** Повторите действия для троса стояночного тормоза на другой стороне автомобиля. |  |  |  | | --- | --- | |  | **5.** Опустите автомобиль |  |  |  | | --- | --- | |  | **6.** Если после выполнения этой процедуры шум все еще остается, снимите задние тормозные колодки и пришлифуйте поверхности колодок, чтобы придать им надлежащую форму. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 206-04. | | |