|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **переиздание №40/2007** 26 июня 2008 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2007&regionalNumberSequence=40&language=ru&country=RU)  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| (c)2008 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |

**Это переиздание заменяет все предыдущие варианты. Пожалуйста, уничтожьте все предыдущие издания. Обращайтесь только к электронной версии этого бюллетеня в FordEtis.** Обновлена конечная дата изготовления для рассматриваемых автомобилей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема/проблема:**  | Шум от задних тормозов при движении задним ходом |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** |  |
| Transit 2006.5 (04/2006–) | Завод-сборщик: КоселиЗавод-сборщик: SouthamptonДата изготовления: 15.04.2006-31.03.2008Код изготовления: 6T-8A |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Рынки сбыта:**  | все |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел:**  | 206-05 |

|  |
| --- |
| **Краткое содержание** |
| Если клиент выражает беспокойство по поводу шума, исходящего от задних тормозов при движении задним ходом, возможной причиной является остаточное усилие, прилагаемое к задним тормозам тросом стояночного тормоза.Для разрешения этой проблемы следует заменить опорные кронштейны троса стояночного тормоза и откорректировать положение тросов (на обеих сторонах). |

|  |
| --- |
| **Требуемые запасные части и материалы** |
| **Наименование** | **Finis Code** | **Количество** |  |
| Кронштейн троса стояночного тормоза (левый) | 1 517 521 | 1 |  |
| Кронштейн троса стояночного тормоза (правый) | 1 517 523 | 1 |  |
| Заклепка | 4 046 125 | 2 |  |
| Хомутик | 4 131 023 | 4 |  |

|  |
| --- |
| **Рабочее время** |
| **Наименование операции** | **№ операции** | **Время** |
| Установка новых кронштейнов тросов стояночного тормоза (на обеих сторонах) | - | 0,4 ч |
| Изменение положения тросов стояночного тормоза (на обеих сторонах) | - | 0.3 ч |
| Задние тормозные колодки - Снятие и установка (на обеих сторонах) (односкатные задние колеса) | - | дополнительно 0,4 ч |
| Задние тормозные колодки - Снятие и установка (на обеих сторонах) (двухскатные задние колеса) | - | дополнительно 0,6 ч |

|  |
| --- |
| **Коды ремонта/ рекламации** |
| Причина: | 12675 |
| ACES Код состояния: | 43 |
| OASIS | 301000, 702200 |

**Инструкции по обслуживанию**Установка новых кронштейнов тросов стояночного тормоза (на обеих сторонах)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Поднимите автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 100-02. |

|  |  |
| --- | --- |
| E95503 | **2.** Отсоедините трос стояночного тормоза от кронштейна. |

|  |  |
| --- | --- |
| E99483 | **3.** Замените кронштейн троса стояночного тормоза.1. Трос стояночного тормоза2. Высверлите заклепку.• Удалите заусенцы, оставшиеся после сверления.3. Отбракуйте кронштейн троса стояночного тормоза.* Установите новый кронштейн троса стояночного тормоза с помощью новой заклепки (см. "Требуемые запасные части и материалы").
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4.** Повторите эти действия для кронштейна троса стояночного тормоза на другой стороне автомобиля. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **5.** Опустите автомобиль |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **6.** Если шум все еще остается после этой процедуры, перейдите к пункту <Изменение положения тросов стояночного тормоза (на обеих сторонах)>. |

Изменение положения тросов стояночного тормоза (на обеих сторонах)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Поднимите автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 100-02. |

|  |  |
| --- | --- |
| E95503 | **2.** Отсоедините трос стояночного тормоза от кронштейна. |

|  |  |
| --- | --- |
| E95504 | **3. cautionПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь, что расстояние между тросом и кронштейном не превышает 20 мм.**Прикрепите трос стояночного тормоза к кронштейну.1. Прикрепите трос стояночного тормоза к кронштейну при помощи двух хомутиков.* Полностью затяните хомутик на кронштейне.

• ПРИМЕЧАНИЕ: Удостоверьтесь в том, что трос стояночного тормоза имеет внутри хомутика свободный ход приблизительно в 10 мм.2. Расстояние между тросом стояночного тормоза и кронштейном **НЕ** должно превышать 20 мм.* Отрежьте выступающие части обоих хомутиков.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4.** Повторите действия для троса стояночного тормоза на другой стороне автомобиля. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **5.** Опустите автомобиль |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **6.** Если после выполнения этой процедуры шум все еще остается, снимите задние тормозные колодки и пришлифуйте поверхности колодок, чтобы придать им надлежащую форму. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 206-04. |

 |