|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **№24/2006** 04 апреля 2006 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2006&regionalNumberSequence=24&language=ru&country=RU)  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| (c)2006 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема/проблема:**  | Представление новых специальных инструментов/ изменение конструкции специальных инструментов 303-435-11A и 303-435-13A |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** |  |
| Transit 2006.5 (04/2006–) | Дата изготовления: Начиная с 04/2006- Код изготовления: Начиная с 6T  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Рынки сбыта:**  | Все |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел:**  | 100-00 |

|  |
| --- |
| **Краткое содержание** |
| • ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, доведите содержание этого бюллетеня до сведения всех менеджеров по обслуживанию (сервис-менеджеров) и механиков.Для профессионального выполнения ремонтов автомобилей Transit 2006.5 (04/2006-) требуются три новых специальных инструмента. В настоящем бюллетене дано краткое описание использования этих новых специальных инструментов. Подробное описание использования можно найти в соответствующем подразделе последнего издания литературы по обслуживанию.**Transit 2006.5 (04/2006-) (с передним приводом)** • Съемник шарового шарнира 204-595-08 (переходник для 204-595) вместе с гидравлическим цилиндром на 30 тонн (204-595-01/1) требуется для снятия шарового шарнира с поворотного кулака и установки на место.• Приспособление для выверки положения рычага переключения передач 308-650 требуется для регулировки троса переключения передач на автомобилях с 5-ступенчатой механической коробкой передач (MT-75) и 6-ступенчатой механической коробкой передач (MT82).• Для профессионального выполнения ремонтов двигателей 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel следует изменить конструкцию опорных пластин 303-435-11A и 303-435-13A согласно инструкциям, данным в этом бюллетене.Новые специальные инструменты 204-595-08 и 308-650 можно заказать у компании-поставщика "SPX United Kingdom Ltd" (www.spxeurope.com). Они **не** поставляются в рамках "Программы автоматического обеспечения инструментом" (ATSP). Если эти инструменты требуются вашему дилерскому представительству, их следует заказать в течение трех недель после издании этого бюллетеня. Участники ATSP, как обычно, получат специальный инструмент по предварительной цене. Дилеры, не участвующие в ATSP, могут купить инструмент только по прейскурантной цене.Дилеры, не участвующие в программе ATSP, также могут заказать новый специальный инструмент, используя прилагаемый бланк заказа. В этом случае поставка осуществляется по прейскурантной цене.Все дилеры (участвующие и не участвующие в ATSP) должны оплатить стоимость доставки и НДС. Компания "SPX United Kingdom Ltd" выполнит пересчет цены на местную валюту в соответствии с текущим валютным курсом. |

|  |
| --- |
| **Коды ремонта/ рекламации** |
| OASIS | 305000, 404000, 499000 |

| **Всемирный номер специального инструмента** | **Наименование инструмента** | **Предварительная цена (ЕВРО/£)** | **Прейскурантная цена (ЕВРО/£)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 204-595-08 | Съемник шарового шарнира (переходник для 204-595) | 55,74 / 37,99 | 79,63 / 54,27 |
| 308-650 | Инструмент для выверки положения рычага переключения передач | 11,82 / 8,06 | 16,89 / 11,51 |

**Инструкции по обслуживанию**Использование съемника шарового шарнира 204-595-08 (переходника для 204-595)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Снимите поворотный кулак. |

|  |  |
| --- | --- |
| E75383 | **2.** Установите специальные инструменты и снимите шаровой шарнир с поворотного кулака.1. Гидравлический цилиндр на 30 тонн (204-595-01/1)2. Специальные установочные шпильки (2 шт.) (204-595-01/2)3. Упорное кольцо (204-595-08/1)4. Шестигранник с резьбовым отверстием (204-595-08/3)* Отбракуйте шаровой шарнир.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E75384 | **3.** Установите специальные инструменты и установите новый шаровой шарнир на поворотный кулак.1. Гидравлический цилиндр на 30 тонн (204-595-01/1)2. Специальные установочные шпильки (2 шт.) (204-595-01/2)3. Упорное кольцо (204-595-08/1)4. Шаровой шарнир5. Втулка 204-595-08/2 |

Использование инструмента для выверки положения рычага переключения передач 308-650

|  |  |
| --- | --- |
| E73638 | **1.** Автомобили с 5-ступенчатой механической коробкой передач (MT82): Использование специального инструмента, чтобы заблокировать рычаг переключения передач в положении 3-й/4-й передач. |

|  |  |
| --- | --- |
| E73943 | **2.** Автомобили с 6-ступенчатой механической коробкой передач (MT82): Использование специального инструмента, чтобы заблокировать рычаг переключения передач в положении 1-й/2-й передач. |

Изменение конструкции опорной пластины 303-435-11A для инструмента 303-435

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Чтобы использовать опорную пластину 303-435-11A на двигателе 2.4 Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, необходимо просверлить/ увеличить два отмеченных отверстия.* Исправьте соответствующим образом всемирный номер на модифицированном специальном инструменте:
* При заказе новых инструментов будет поставляться только модифицированный инструмент **303-435-11B**.
 |

E75423Использование модифицированной опорной пластины 303-435-11B для инструмента 303-435-06

|  |  |
| --- | --- |
| E76377 | **1.** Установите опорную пластину 303-435-11B для инструмента 303-435-06 вместе с приспособлением для снятия/установки втулки поворотного шкворня (только втулки) 204-018 на двигатель 2.4 Duratorq-TDCi (Puma) Diesel. |

Изменение конструкции опорной пластины 303-435-13A для инструмента 303-435-06

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Чтобы использовать опорную пластину 303-435-13A на двигателе 2.2 Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, необходимо просверлить/ увеличить отмеченные отверстия.* Исправьте соответствующим образом всемирный номер на модифицированном специальном инструменте:
* При заказе новых инструментов будет поставляться только модифицированный инструмент **303-435-13B**.
 |

E66337Использование модифицированной опорной пластины 303-435-13B для инструмента 303-435-06

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Используйте опорную пластину 303-435-13B для 303-435-06 вместе со специальными инструментами 303-290B и 303-290-03A.* Снимите ограничитель крена коробки передач.
* Установите специальный инструмент 303-435-13B на подрамник там, где был расположен ограничитель крена.
* Вставьте крюк 303-290B/6 в отверстие слева от специального инструмента 303-435-13B.
* Установите специальные инструменты 303-290-03A и 303-290B, чтобы удержать двигатель на месте при снятии коробки передач.
 |

E75382**Бланк для заказа (по факсу)**+7 495 739 3375Этот специальный инструмент следует заказывать. Он не поставляется по Программе автоматического обеспечения инструментом (ATSP). Этот специальный инструмент следует заказать в течение трех недель после публикации этого бюллетеня и не позднее.

|  |  |
| --- | --- |
| Специальное оборудованиеЛыковский проезд, 13123458, МоскваРоссия | Печать дилера |
|  | Имя для контакта (пожалуйста, укажите) |
|  | Номер дилера компании Ford:  |

Мы желаем заказать следующие специальные инструменты и настоящим подтверждаем свое согласие с условиями продажи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ специального инструмента** | **Наименование** | **Количество** | **Предварительная цена** | **Прейскурантная цена** |
| **€** | **€** |
| 204-595-08 | Переходник для 204-595 | 1 | 55,74 | 79,63 |
| 308-650 | Инструмент для выверки положения рычага переключения передач | 1 | 11,82 | 16,89 |
| **Итого/ Цена комплекта** |  |  | На протяжении периода внедрения инструмента на рынок дилеры ATSP будут получать инструмент по предварительной цене. Представителями компании SPX будут пересчитывать цену в EUR на соответствующую национальную валюту по текущему валютному курсу.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и подпись | Адрес доставки (если отличается от указанного выше) |

 |