|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **№61/2008**  26 сентября 2008 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2008&regionalNumberSequence=61&language=ru&country=RU) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | (c)2008 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.  Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |  |  |  | | --- | --- | | **Тема/проблема:** | Установка грязезащитного щитка для предотвращения повреждения шкива коленчатого вала вследствие проникновения грязи/ воды |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель:** | |  | | Transit 2006.5 (04/2006–) - Только автомобили с с передним приводом с двигателями мощностью 96 кВт (130 л.с.) / 103 кВт (140 л.с.) | Дата изготовления: 04/2006-03/2008  Код изготовления: 6T-8A  Завод-сборщик: Косели  Завод-сборщик: Southampton  Двигатель: 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel |  |  |  |  | | --- | --- | | **Рынки сбыта:** | все |  |  |  | | --- | --- | | **Раздел:** | 303-05 |  |  | | --- | | **Краткое содержание** | | Если требуется замена шкива коленчатого вала на переднеприводном автомобиле Transit 2006.5 (04/2006-), оснащенным дизельным двигателем 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) (96 кВт (130 л.с.) / 103 кВт (140 л.с.)) вследствие повреждения или поломки шкива коленчатого вала, возможной причиной является проникновение большого количества грязи и/или воды в шкив коленчатого вала.  Для устранения этой проблемы следует установить новый шкив коленчатого вала, ремни привода вспомогательных агрегатов и грязезащитный щиток, чтобы предотвратить повреждение шкива коленчатого вала вследствие проникновения грязи/ воды. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Требуемые запасные части и материалы** | | | | | **Наименование** | **Finis Code** | **Количество** |  | | Шкив коленчатого вала | 1 387 095 | 1 |  | | Ремень насоса усилителя рулевого управления | 1 449 474 | 1 |  | | Ремень привода вспомогательных агрегатов (без кондиционера) | 1 449 476 | 1 |  | | Ремень привода вспомогательных агрегатов (с кондиционером) | 1 434 283 | 1 |  | | Брызговик | 1 546 242 | 1 |  | | Гайка M6 | 1 481 295 | 3 |  | | Винт | 4 455 990 | 3 |  |  |  |  | | --- | --- | | **Специальный инструмент(ы)** | | | E87614 | Ключ для удерживания коленчатого вала  303-1310 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Рабочее время** | | | | **Наименование операции** | **№ операции** | **Время** | | Шкив коленчатого вала - Снятие и установка (включая: Грязезащитный щиток - установка) | - | 21 572 0 |  |  |  | | --- | --- | | **Коды ремонта/ рекламации** | | | Причина: | Finis код шкива коленчатого вала | | ACES Код состояния: | 49 | | OASIS | 108000, 499000 |   **Действие изменений**  Грязезащитный щиток используется при сборке автомобилей в Саутгемптоне, начиная с 02/2008 г. (код изготовления 8R), и в Косаели, начиная с 03/2008 г. (код изготовления 8А).  **Инструкции по обслуживанию**  См. "Краткое содержание".  Установка шкива коленчатого вала   |  |  | | --- | --- | |  | **1.** Снимите и отбракуйте ремни привода вспомогательных агрегатов. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 303-05. |  |  |  | | --- | --- | |  | **2.** Поднимите автомобиль и установите под него надежные опоры. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 100-02. |  |  |  | | --- | --- | | E112657 | **3. cautionПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Болты крепления шкива коленчатого вала следует использовать только три раза.**  • ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите кернером маркировку на головки болтов крепления шкива коленчатого вала, чтобы отметить их повторное использование.  Используя специальный инструмент, установите новый шкив коленчатого вала (см. "Требуемые запасные части и материалы").   * Затяните болты в два приема. * Стадия 1: **45 Нм**. * Стадия 2: **120 градусов**. |  |  |  | | --- | --- | |  | **4.** Установите новые ремни привода вспомогательных агрегатов (см. "Требуемые запасные части"). За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 303-05. |   Установите грязезащитный щиток   |  |  | | --- | --- | |  | **1.** ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что грязезащитный щиток не касается никаких других элементов в этой зоне.  Вверните винты и наверните гайки грязезащитного щитка (см. "Требуемые запасные части").  1. Брызговик  2. Гайки  3. Винты. Момент: 10 Нм. |   E112537   |  |  | | --- | --- | |  | **2.** Опустите автомобиль | | |