|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **№38/2005** 11 мая 2005 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2005&regionalNumberSequence=38&language=ru&country=RU)  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| (c)2005 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема/проблема:**  | Представление новых специальных инструментов/ изменение конструкции специального инструмента 303-679 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** |  |
| Все - Автомобили с | Двигатель: 2.0L Duratorq-TDCi (DW) DieselДвигатель: 2.0L Duratorq-DI/TDDi (Puma) DieselДвигатель: 2.0L Duratorq-TDCi (Puma) DieselДвигатель: 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) DieselДвигатель: 2.4L Duratorq-DI/TDDi (Puma) DieselДвигатель: 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Рынки сбыта:**  | Все |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел:**  | 100-00 |

|  |
| --- |
| **Краткое содержание** |
| • ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, доведите содержание этого бюллетеня до сведения всех менеджеров по обслуживанию (сервис-менеджеров) и механиков.Для профессионального выполнения ремонтов двигателя 2.0L Duratorq-TDCI (DW) Diesel требуется новый специальный инструмент 303-1176. Использование нового специального инструмента кратко описывается в настоящем бюллетене. Подробное описание его использования можно найти в соответствующем подразделе текущей литературы по обслуживанию.Для профессионального выполнения ремонта двигателей 2.0/2.2/2.4L Duratorq-DI/TDDi/TDCI (Puma) Diesel приспособление для снятия/ установки масляного уплотнения коленчатого вала следует доработать в соответствии с инструкциями, данными в настоящем бюллетене. Это позволит использовать его на двигателях Puma Diesel с модифицированной крышкой топливного насоса высокого давления. Новая крышка топливного насоса высокого давления устанавливается на двигатели при их изготовлении, начиная с 08.2004 г. На новой крышке сверху имеется дополнительный палец.Для удерживания шкива коленчатого вала при затягивании винтов коленчатого вала требуется новый специальный инструмент 303-1177. Использование нового специального инструмента кратко описывается в настоящем бюллетене. Подробное описание его использования можно найти в соответствующем подразделе последнего издания текущей литературы по обслуживанию.Новые специальные инструменты можно заказать у компании-поставщика "SPX United Kingdom Ltd" (www.spxeurope.com). Они **не** поставляются в рамках "Программы автоматического обеспечения инструментом" (ATSP). Если эти инструменты требуются вашему дилерскому представительству, их следует заказать в течение трех недель после издании этого бюллетеня. Участники ATSP, как обычно, получат специальный инструмент по предварительной цене. Компании, не участвующие в ATSP, получат специальный инструмент по прейскурантной цене.Все дилеры должны оплатить стоимость доставки и НДС. Компания "SPX United Kingdom Ltd" выполнит пересчет цены на местную валюту в соответствии с текущим валютным курсом.Компании, не участвующие в программе ATSP, также могут заказать новый специальный инструмент, используя прилагаемый бланк заказа. В этом случае поставка осуществляется по прейскурантной цене с прибавлением к ней стоимости доставки и налога на добавленную стоимость. Пересчет на местную валюту производится компанией SPX United Kingdom Ltd по текущему валютному курсу. |

|  |
| --- |
| **Коды ремонта/ рекламации** |
| OASIS | 499000 |

| **Всемирный номер специального инструмента** | **Наименование инструмента** | **Предварительная цена (ЕВРО/£)** | **Прейскурантная цена (ЕВРО/£)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 303-1176 | Приспособление для установки заднего уплотнения коленчатого вала | 23.46 / 16,53 | 33.52 / 23,61 |
| 303-1177 | Ключ для удерживания коленчатого вала | 27.31 / 19,23 | 39.01 / 27,48 |

**Инструкции по обслуживанию**Использование специального инструмента 303-1176 - приспособления для установки заднего уплотнения коленчатого валаСпециальный инструмент 303-1176 (приспособление для установки заднего уплотнения коленчатого вала) состоит из вспомогательной установочной втулки для заднего уплотнения коленчатого вала и установочного инструмента.303-1176 Приспособление для установки заднего уплотнения коленчатого вала E63364

|  |  |
| --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование** |
| 1 | Установочное приспособление |
| 2 | Установочная втулка |
| 3 | Заднее уплотнение коленчатого вала |

Расположение заднего уплотнения коленчатого вала на установочном приспособлении E63365

|  |  |
| --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование** |
| 1 | Установите новое заднее уплотнение коленчатого вала на установочную втулку. |
| 2 | Установите установочную втулку с задним уплотнением коленчатого вала в установочное приспособление. Вставьте заднее уплотнение коленчатого вала на место и снимите установочную втулку. |

Используя специальный инструмент, установите заднее уплотнение коленчатого вала.E63362Использование специального инструмента 303-1177 - ключа для удерживания• ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый болт крепления шкива коленчатого вала.Вверните винты крепления шкива коленчатого вала. Установите специальный инструмент на два имеющихся винта.E63363Затяните болт крепления шкива коленчатого вала, работая в две стадии..• Стадия 1: 70 Нм• Стадия 2: 62 градусовИзменение конструкции приспособление для снятия/установки масляного уплотнения коленчатого вала 303-679E63302Чтобы инструмент можно было использовать на дизельных двигателях Puma с модифицированной крышкой топливного насоса высокого давления, его следует доработать согласно следующим указаниям.• Используя подходящий инструмент, удалите отмеченный участок, как показано на рисунке.• Исправьте соответствующим образом всемирный номер на модифицированном специальном инструменте: **303-679A**.Использование модифицированного специального инструмента: Приспособление для снятия/установки масляного уплотнения коленчатого вала 303-679AE63303Использование модифицированного специального инструмента для снятия или установки крышки топливного насоса высокого давления.При новом заказе будут поставляться только последний вариант инструмента.**Бланк для заказа (по факсу)**+7 495 739 3375Этот специальный инструмент следует заказывать. Он не поставляется по Программе автоматического обеспечения инструментом (ATSP). Этот специальный инструмент следует заказать в течение трех недель после публикации этого бюллетеня и не позднее.

|  |  |
| --- | --- |
| Специальное оборудованиеЛыковский проезд, 13123458, МоскваРоссия | Печать дилера |
|  | Имя для контакта (пожалуйста, укажите) |
|  | Номер дилера компании Ford:  |

Мы желаем заказать следующие специальные инструменты и настоящим подтверждаем свое согласие с условиями продажи:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ специального инструмента** | **Наименование** | **Количество** | **Предварительная цена** | **Прейскурантная цена** |
| **€** | **€** |
| 303-1176 | Приспособление для установки заднего уплотнения коленчатого вала | 1 | 23.46 | 33.52 |
| 303-1177 | Ключ для удерживания коленчатого вала | 1 | 27.31 | 39.01 |
| **Итого/ Цена комплекта** |  |  | На протяжении периода внедрения инструмента на рынок дилеры ATSP будут получать инструмент по предварительной цене. Представителями компании SPX будут пересчитывать цену в EUR на соответствующую национальную валюту по текущему валютному курсу.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и подпись | Адрес доставки (если отличается от указанного выше) |

 |