|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **№61/2008** 26 сентября 2008 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2008&regionalNumberSequence=61&language=ru&country=RU)  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| (c)2008 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема/проблема:**  | Установка грязезащитного щитка для предотвращения повреждения шкива коленчатого вала вследствие проникновения грязи/ воды |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** |  |
| Transit 2006.5 (04/2006–) - Только автомобили с с передним приводом с двигателями мощностью 96 кВт (130 л.с.) / 103 кВт (140 л.с.) | Дата изготовления: 04/2006-03/2008Код изготовления: 6T-8AЗавод-сборщик: КоселиЗавод-сборщик: SouthamptonДвигатель: 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Рынки сбыта:**  | все |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел:**  | 303-05 |

|  |
| --- |
| **Краткое содержание** |
| Если требуется замена шкива коленчатого вала на переднеприводном автомобиле Transit 2006.5 (04/2006-), оснащенным дизельным двигателем 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) (96 кВт (130 л.с.) / 103 кВт (140 л.с.)) вследствие повреждения или поломки шкива коленчатого вала, возможной причиной является проникновение большого количества грязи и/или воды в шкив коленчатого вала.Для устранения этой проблемы следует установить новый шкив коленчатого вала, ремни привода вспомогательных агрегатов и грязезащитный щиток, чтобы предотвратить повреждение шкива коленчатого вала вследствие проникновения грязи/ воды. |

|  |
| --- |
| **Требуемые запасные части и материалы** |
| **Наименование** | **Finis Code** | **Количество** |  |
| Шкив коленчатого вала | 1 387 095 | 1 |  |
| Ремень насоса усилителя рулевого управления | 1 449 474 | 1 |  |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов (без кондиционера) | 1 449 476 | 1 |  |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов (с кондиционером) | 1 434 283 | 1 |  |
| Брызговик | 1 546 242 | 1 |  |
| Гайка M6 | 1 481 295 | 3 |  |
| Винт | 4 455 990 | 3 |  |

|  |
| --- |
| **Специальный инструмент(ы)** |
| E87614 | Ключ для удерживания коленчатого вала303-1310 |

|  |
| --- |
| **Рабочее время** |
| **Наименование операции** | **№ операции** | **Время** |
| Шкив коленчатого вала - Снятие и установка (включая: Грязезащитный щиток - установка) | - | 21 572 0 |

|  |
| --- |
| **Коды ремонта/ рекламации** |
| Причина: | Finis код шкива коленчатого вала |
| ACES Код состояния: | 49 |
| OASIS | 108000, 499000 |

**Действие изменений**Грязезащитный щиток используется при сборке автомобилей в Саутгемптоне, начиная с 02/2008 г. (код изготовления 8R), и в Косаели, начиная с 03/2008 г. (код изготовления 8А).**Инструкции по обслуживанию**См. "Краткое содержание".Установка шкива коленчатого вала

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Снимите и отбракуйте ремни привода вспомогательных агрегатов. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 303-05. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2.** Поднимите автомобиль и установите под него надежные опоры. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 100-02. |

|  |  |
| --- | --- |
| E112657 | **3. cautionПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Болты крепления шкива коленчатого вала следует использовать только три раза.**• ПРИМЕЧАНИЕ: Нанесите кернером маркировку на головки болтов крепления шкива коленчатого вала, чтобы отметить их повторное использование.Используя специальный инструмент, установите новый шкив коленчатого вала (см. "Требуемые запасные части и материалы").* Затяните болты в два приема.
* Стадия 1: **45 Нм**.
* Стадия 2: **120 градусов**.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4.** Установите новые ремни привода вспомогательных агрегатов (см. "Требуемые запасные части"). За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5 (04/2006-), Разделу 303-05. |

Установите грязезащитный щиток

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что грязезащитный щиток не касается никаких других элементов в этой зоне.Вверните винты и наверните гайки грязезащитного щитка (см. "Требуемые запасные части").1. Брызговик2. Гайки3. Винты. Момент: 10 Нм. |

E112537 |