|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **№38/2006**  28 июня 2006 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2006&regionalNumberSequence=38&language=ru&country=RU) | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | (c)2006 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.  Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |  |  |  | | --- | --- | | **Тема/проблема:** | Застревание на передаче/жесткость при переключении |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель:** | |  | | Transit 2006.5 (04/2006–) | Дата изготовления: 18.04.2006-15.06.2006  Код изготовления: 6T-6U  Завод-сборщик: Косели  Коробка передач: MT-75 |  |  |  |  | | --- | --- | | **Рынки сбыта:** | Все |  |  |  | | --- | --- | | **Раздел:** | 308-06A |  |  | | --- | | **Краткое содержание** | | Если клиент жалуется на застревание на передаче или на жесткость при переключении передач, вероятная причина этого - слабое крепление троса переключения передач и/или гайки конического штифта. Для устранения этой неполадки следует проверить каждый трос переключения передач и, в зависимости от причины, проверить и затянуть предписанным моментом затяжки гайку конического штифта. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Рабочее время** | | | | **Наименование операции** | **№ операции** | **Время** | | Проверка троса переключения передач и гайки конического штифта | - | 0.4 ч |  |  |  | | --- | --- | | **Коды ремонта/ рекламации** | | | Причина: | 16936 | | ACES Код состояния: | 24 | | OASIS | 505000, 505200, 508000 |   **Инструкции по обслуживанию**  См. "Краткое содержание".   |  |  | | --- | --- | | E71950 | **1.** ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что тросы переключения передач правильно разведены и не испытывают нагрузку со стороны других элементов.  Проверьте правильность расположения тросов переключения передач на механизме селектора. |  |  |  | | --- | --- | |  | **2.** Снимите крышку кронштейна внешнего механизма переключения передач. |  |  |  | | --- | --- | | E73391 | **3.** Проверьте, зафиксирована ли гайка конического штифта.   * Затяните болты кронштейна внешнего механизма переключения передач и болт и гайку штифта главного вала выбора передач в указанной последовательности:   • Гайка конического штифта 1: **12 Нм**  • Болты 2-4: 25 Нм |  |  |  | | --- | --- | |  | **4.** Установите крышку кронштейна внешнего механизма переключения передач. | | |