|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **№38/2006** 28 июня 2006 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2006&regionalNumberSequence=38&language=ru&country=RU)  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| (c)2006 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема/проблема:**  | Застревание на передаче/жесткость при переключении |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** |  |
| Transit 2006.5 (04/2006–) | Дата изготовления: 18.04.2006-15.06.2006Код изготовления: 6T-6UЗавод-сборщик: КоселиКоробка передач: MT-75 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Рынки сбыта:**  | Все |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел:**  | 308-06A |

|  |
| --- |
| **Краткое содержание** |
| Если клиент жалуется на застревание на передаче или на жесткость при переключении передач, вероятная причина этого - слабое крепление троса переключения передач и/или гайки конического штифта. Для устранения этой неполадки следует проверить каждый трос переключения передач и, в зависимости от причины, проверить и затянуть предписанным моментом затяжки гайку конического штифта. |

|  |
| --- |
| **Рабочее время** |
| **Наименование операции** | **№ операции** | **Время** |
| Проверка троса переключения передач и гайки конического штифта | - | 0.4 ч |

|  |
| --- |
| **Коды ремонта/ рекламации** |
| Причина: | 16936 |
| ACES Код состояния: | 24 |
| OASIS | 505000, 505200, 508000 |

**Инструкции по обслуживанию**См. "Краткое содержание".

|  |  |
| --- | --- |
| E71950 | **1.** ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что тросы переключения передач правильно разведены и не испытывают нагрузку со стороны других элементов.Проверьте правильность расположения тросов переключения передач на механизме селектора. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2.** Снимите крышку кронштейна внешнего механизма переключения передач. |

|  |  |
| --- | --- |
| E73391 | **3.** Проверьте, зафиксирована ли гайка конического штифта.* Затяните болты кронштейна внешнего механизма переключения передач и болт и гайку штифта главного вала выбора передач в указанной последовательности:

• Гайка конического штифта 1: **12 Нм** • Болты 2-4: 25 Нм |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4.** Установите крышку кронштейна внешнего механизма переключения передач. |

 |