|  |  |
| --- | --- |
| **8C166 - Автомобиль Transit M2 Bus с левосторонним рулевым управлением - звуковое предупреждение о том, что защелка задней двери открыта.** | Дата публикации: 22.07.08  Дата истечения: 30.05.13 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=8C166&type=0) | |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  Ряд автомобилей Transit M2 Bus, оборудованных нижней панелью управления и изготовленных без функции звукового предупреждения о том, что защелка задней двери открыта, приводится в соответствие с требованиями. Целью нижеприведенных инструкций является установка дополнительного жгута электропроводки, который обеспечит звучание звукового сигнала в случае, если защелка задней двери открыта.  **ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Описание** | **Номер запасной части** | **Код Finis** | **Кол-во** | | Дополнительный жгут электропроводки. | 8C1T-19G363-AA | 1544544 | 1 | | Диод | 91AG-10374-BA | 6188263 | 1 | | Реле | 82GG-13A025-CA | 6149324 | 1 | | Звуковой сигнал (зуммер) | 93AG-13150-AA | 6743176 | 1 | | Хомут кабеля |  |  | 2, получите из местных источников |   **ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**  Запасные части следует получить, используя обычно применяемый вами процесс размещения заказов на запасные части.  **Инструкции по доработке**   |  |  | | --- | --- | |  | 1. Отсоедините аккумулятор. |  |  |  | | --- | --- | | E72876 | 1. Снимите перчаточный ящик. |  |  |  | | --- | --- | | E107617 | 1. Установите перечисленные ниже элементы на дополнительный жгут электропроводки.    * 1 - Диод - Установите диод и хомут кабеля на дополнительный жгут.    * 2 - **Реле (Зеленый цвет основания)** устанавливается на тот конец жгута электропроводки, который имеет **зеленую** маркировку.    * 3 - **Звуковой сигнал (зуммер) (Белый цвет основания)** устанавливается на тот конец жгута электропроводки, который имеет **белую** маркировку. |  |  |  | | --- | --- | | E101689 | 1. Найдите нужный разъем электропроводки |  |  |  | | --- | --- | | E101690  E101691 | 1. Вставьте дополнительный жгут электропроводки и установите реле и блок звукового сигнала в панель приборов, используя боковые зажимы. |  |  |  | | --- | --- | | E101692 | 1. Закрепите дополнительный жгут электропроводки на имеющемся жгуте при помощи подходящего хомута. |  |  |  | | --- | --- | |  | 1. Подсоедините аккумулятор. |  |  |  | | --- | --- | |  | 1. Переведите замок зажигание в позицию II и убедитесь в том, что звуковое предупреждение слышно в случае, если защелка задней двери открыта. |  |  |  | | --- | --- | |  | 1. Установите перчаточный ящик. |   **ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**  Оформление претензий  Требования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.  Нормы рабочего времени и коды операций  Примечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.  Укажите следующую информацию:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** | | Установите дополнительный жгут электропроводки. | 0,5 ч | A1 |   Претензии не будут приниматься после истечения срока этой кампании, указанного в информационном бюллетене. | |