|  |  |
| --- | --- |
| **8C166 - Автомобиль Transit M2 Bus с левосторонним рулевым управлением - звуковое предупреждение о том, что защелка задней двери открыта.** | Дата публикации: 22.07.08Дата истечения: 30.05.13 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=8C166&type=0)  |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Ряд автомобилей Transit M2 Bus, оборудованных нижней панелью управления и изготовленных без функции звукового предупреждения о том, что защелка задней двери открыта, приводится в соответствие с требованиями. Целью нижеприведенных инструкций является установка дополнительного жгута электропроводки, который обеспечит звучание звукового сигнала в случае, если защелка задней двери открыта.**ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Номер запасной части** | **Код Finis** | **Кол-во** |
| Дополнительный жгут электропроводки. | 8C1T-19G363-AA | 1544544 | 1 |
| Диод | 91AG-10374-BA | 6188263 | 1 |
| Реле | 82GG-13A025-CA | 6149324 | 1 |
| Звуковой сигнал (зуммер) | 93AG-13150-AA | 6743176 | 1 |
| Хомут кабеля |  |  | 2, получите из местных источников |

**ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**Запасные части следует получить, используя обычно применяемый вами процесс размещения заказов на запасные части.**Инструкции по доработке**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Отсоедините аккумулятор.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E72876 | 1. Снимите перчаточный ящик.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E107617 | 1. Установите перечисленные ниже элементы на дополнительный жгут электропроводки.
	* 1 - Диод - Установите диод и хомут кабеля на дополнительный жгут.
	* 2 - **Реле (Зеленый цвет основания)** устанавливается на тот конец жгута электропроводки, который имеет **зеленую** маркировку.
	* 3 - **Звуковой сигнал (зуммер) (Белый цвет основания)** устанавливается на тот конец жгута электропроводки, который имеет **белую** маркировку.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E101689 | 1. Найдите нужный разъем электропроводки
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E101690E101691 | 1. Вставьте дополнительный жгут электропроводки и установите реле и блок звукового сигнала в панель приборов, используя боковые зажимы.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E101692 | 1. Закрепите дополнительный жгут электропроводки на имеющемся жгуте при помощи подходящего хомута.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Подсоедините аккумулятор.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Переведите замок зажигание в позицию II и убедитесь в том, что звуковое предупреждение слышно в случае, если защелка задней двери открыта.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Установите перчаточный ящик.
 |

**ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**Оформление претензийТребования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.Нормы рабочего времени и коды операцийПримечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.Укажите следующую информацию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** |
| Установите дополнительный жгут электропроводки. | 0,5 ч | A1 |

Претензии не будут приниматься после истечения срока этой кампании, указанного в информационном бюллетене. |