Схема предохранителей Fiat Ducato 250 (2006-2014)

**Расположение монтажных блоков**

Предохранители автомобиля сгруппированы в трех блоках управления: один расположен на приборной панели, второй – на правой стойке салона и третий – в моторном отсеке.

**Блок предохранителей со стороны водителя (вариант №1)**



На приборной панели отвинтите винты А и снимите крышку.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **А** | **Назначение** |
| F12 | 7.5 | Правая фара ближнего света |
| F13 | 7.5 | Левая фара ближнего света, корректор положения фар |
| F31 | 7.5 | Реле блока управления в моторном отсеке, реле блока управления на приборной панели (+ключ) |
| F32 | 10 | Лампы внутреннего освещения Minibus (аварийное освещение) |
| F33 | 15 | Задняя электрическая розетка |
| F34 | - | Отсутствует |
| F35 | 7.5 | Фонари заднего хода, блок управления servotronic, датчик наличия воды в фильтре дизельного топлива, (+ключ) |
| F36 | 15 | Блок централизованного управления замками дверей (+ аккумуляторная батарея) |
| F37 | 7.5 | Переключатель стоп-сигналов (основных), третьего стоп-сигнала, панель контрольно-измерительных приборов (+ключ) |
| F38 | 10 | Реле блока управления панелью контрольно-измерительных приборов (+ аккумуляторная батарея) |
| F39 | 10 | Разъем системы диагностики EOBD, радиоприемник, кондиционер, сигнализация, хронотахограф, таймер предпускового подогревателя вебасто (+аккумуляторная батарея) |
| F40 | 15 | Левое обогреваемое заднее стекло, обогреватель зеркала со стороны водителя |
| F41 | 15 | Правое обогреваемое заднее стекло, обогреватель зеркала со стороны пассажира |
| F42 | 7.5 | Система ABS, стоп-сигналы (второстепенный) (+ключ) |
| F43 | 30 | Стеклоочиститель (+ключ) |
| F44 | 20 | **Прикуриватель**, передняя электрическая розетка |
| F45 | 7.5 | Устройства управления на двери водителя, устройства управления на двери пассажира |
| F46 | - | Отсутствует |
| F47 | 20 | Стеклоподъемник двери водителя |
| F48 | 20 | Стеклоподъемник двери пассажира |
| F49 | 7.5 | Радиоприемник, стеклоподъемник двери водителя, устройства приборной панели, датчик дождя (+ключ) |
| F50 | 7.5 | Подушка безопасности (+ключ) |
| F51 | 7.5 | Кондиционер, круиз-контроль, хронотахограф (+ключ) |
| F52 | 7.5 | Реле вспомогательного блока управления |
| F53 | 7.5 | Панель контрольно-измерительных приборов, задние противотуманные фары (+аккумуляторная батарея) |

**Блок предохранителей со стороны водителя (вариант №2)**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **А** | **Назначение** |
| 12 | 7,5 | Фара ближнего света правая |
| 13 | 7,5 | Фара ближнего света левая - Корректор наклона фар |
| 31 | 7,5 | Питание реле |
| 32 | 10 | Освещение салона микроавтобуса - Аварийная сигнализация |
| 33 | 15 | Электрическая розетка на 12 В задняя |
| 34 | - | Не используется |
| 35 | 7,5 | Фонари заднего хода - Датчик воды в дизтопливе - Блок управления сервотроником |
| 36 | 15 | Центральный замок |
| 37 | 7,5 | Выключатель фонарей стоп-сигнала - Третий стоп-сигнал - Комбинация приборов |
| 38 | 10 | Реле электрические |
| 39 | 10 | Автомагнитола - Диагностический разъем - Сирена охранной сигнализации - Органы управления системой программируемого подогрева - Панель управления кондиционером воздуха - Хронотахограф - Батарея |
| 40 | 15 | Обогрев: заднее стекло (левая сторона), зеркало заднего вида (со стороны водителя) |
| 41 | 15 | Обогрев: заднее стекло (правая сторона), зеркало заднего вида (со стороны пассажира) |
| 42 | 7,5 | Микропроцессор и датчик АВS - Датчик ЕSР - Выключатель фонарей стоп-сигнала - Датчик ESR |
| 43 | 30 | Двигатель очистителя ветрового стекла |
| 44 | 20 | **Прикуриватель** - Электрическая розетка на 12 В передняя |
| 45 | 7,5 | Выключатель стеклоподъемников и зеркал (со стороны водителя) - Стеклоподъемник со стороны пассажира |
| 46 | - | Не используется |
| 47 | 20 | Двигатель стеклоподъемника со стороны водителя |
| 48 | 20 | Двигатель стеклоподъемника со стороны пассажира |
| 49 | 7,5 | Датчик дождя/освещенности - Автомагнитола - Двигатель стеклоподъемника со стороны водителя - -Охранная сигнализация - Органы управления |
| 50 | 7,5 | ЭБУ подушек безопасности и преднатяжителей |
| 51 | 7,5 | Хронотахограф - Регулятор скорости - Панель управления кондиционером воздуха |
| 52 | 7,5 | Реле электроцепи салона |
| 53 | 7,5 | Комбинация приборов - Задние противотуманные фонари |

**Блок предохранителей**

**в моторном отсеке**





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **А** | **Назначение** |
| F01 | 40 | Помпа ABS (+аккумуляторная батарея) |
| F02 | 50 | Свечи зажигания (+аккумуляторная батарея) |
| F03 | 30 | Выключатель зажигания (+аккумуляторная батарея) |
| F04 | 20 | Блок управления предпусковым подогревателем Вебасто (+аккумуляторная батарея) |
| F05 | 50 | Система вентиляции в салоне с подогревателем Вебасто/подогревателем фильтра дизельного топлива (+аккумуляторная батарея) |
| F06 | 40/60 | Высокоскоростной вентилятор охлаждения двигателя (+аккумуляторная батарея) |
| F07 | 40/60 | Вентилятор низкой скорости охлаждения двигателя (+аккумуляторная батарея) |
| F08 | 40 | Вентилятор салона (+ключ) |
| F09 | 20 | Насос омывателя ветрового стекла |
| F10 | 15 | Звуковой сигнал |
| F11 | 15 | Электрооборудование (вторичные устройства) |
| F14 | 7.5 | Правая фара дальнего света |
| F15 | 7.5 | Левая фара дальнего света |
| F16 | 7.5 | Электрооборудование (+ключ) |
| F17 | 10 | Электрооборудование (первичные устройства) |
| F18 | 7.5 | Блок управления двигателем (+ аккумуляторная батарея) |
| F19 | 7.5 | Компрессор кондиционера |
| F20 | 30 | Насос омывателя фар |
| F21 | 15 | Топливный насос |
| F22 | 20 | Электрооборудование (первичные устройства) |
| F23 | 30 | Электромагнитные клапаны в системе ABS |
| F24 | 15 | АКПП 8 (+ключ) |
| F30 | 15 | Противотуманные фары |

**Блок предохранителей на правой центральной стойке (для моделей/рынков, где предусмотрено)**





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **А** | **Назначение** |
| F54 | - | Отсутствует |
| F55 | 15 | Подогрев сидений |
| F56 | 15 | Электрическая розетка около сидений задних пассажиров |
| F57 | 10 | Дополнительный отопитель под сиденьем |
| F58 | 10 | Боковые габаритные огни |
| F59 | 7.5 | Самовыравнивающаяся подвеска (+аккумуляторная батарея) |
| F60 | - | Отсутствует |
| F61 | - | Отсутствует |
| F62 | - | Отсутствует |
| F63 | 10 | Привод дополнительного отопителя пассажиров |
| F64 | - | Отсутствует |
| F65 | 30 | Вентилятор дополнительного отопителя пассажиров |