|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | **№66/2008** 27 октября 2008 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/tsb/tsbView.do?regionalNumberYear=2008&regionalNumberSequence=66&language=ru&country=RU)  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Довести до сведения: | Менеджера по обслуживанию (сервис- менеджера) | Менеджера кузовного цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| (c)2008 Ford Motor Company Limited. Eagle Way, Brentwood, Essex CM13 3BW, United Kingdom.Данный бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслуживанию. Без каких-либо исключений все бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гарантий и политики, проводимой Ford Company. Иллюстрации, техническая информация, данные и описания, включенные в это издание, в соответствии со всей имеющейся у нас информацией, были верны на момент опубликования. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема/проблема:**  | Проблемы, относящиеся к централизованной конфигурации автомобиля (CCC); меню нового специального приложения |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель:** |  |
| S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006–) | Дата изготовления: Вплоть до 02/2007 Код изготовления: Вплоть до 7K Завод-сборщик: Генк |  |
| Transit 2006.5 (04/2006–) | Дата изготовления: Вплоть до 10/2008 Код изготовления: Вплоть до 8Y Завод-сборщик: КоселиЗавод-сборщик: Southampton |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Рынки сбыта:**  | все |

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел:**  | 418-00 |

|  |
| --- |
| **Краткое содержание** |
| Вследствие последних проявлений проблем, относящихся к CCC, на Transit 2006.5 (04/2006-) (в отношении модуля управления системой подушек и ремней безопасности (RCM) и многофункционального электронного модуля (BCMii)) и на S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-) (в отношении модуля управления системой подушек и ремней безопасности (RCM)), было разработано новое меню для специальных приложений (Special Applications), расположенное в приложении CCC (Программирование модуля (Module Programming)>Программируемые параметры (Programmable Parameters)>Параметры конфигурации автомобиля (Car Configuration Parameters)), и это поможет техникам в разрешении их проблем.• ПРИМЕЧАНИЕ: Только Transit 2006.5: Эта процедура станет недействительной при выпуске DVD B59 для IDS.Дополнительные сведения, относящиеся к Приложению IDS для корректировки и загрузки данных по конфигурации в автомобилях с централизованной настройкой конфигурации (CCC), опубликованы в TSB 57/2006.Все экраны в этом TSB показаны только на английском языке. Вследствие непрерывных усовершенствований при последующих обновлениях вид экрана может измениться. |

**Инструкции по обслуживанию**Новая позиция меню Специальные приложения (Special Applications)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Разработана следующая новая позиция меню Специальные приложения (Special Applications), расположенная в приложении CCC (**Программирование модуля (Module Programming)>Программируемые параметры (Programmable Parameters)>Параметры конфигурации автомобиля (Car Configuration Parameters)**). |

E114421Transit 2006.5 - Выверка RCM / стиля кузова (RCM / Body Style Alignment)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Если на автомобиле был заменен модуль RCM и Сервисная функция (Service Function), расположенная в опциях **Инструментарий (Toolbox)>Электрооборудование (Electrical)>Сервисные функции (Service Functions)>Конфигурация модуля (Module Configuration)>RCM**, была отработана неудачно при настройке конфигурации модуля, пожалуйста, выполните следующее:* Проверьте № запасной части модуля RCM, установленного на автомобиле. Он должен быть **6C1T-14B056-AE**. Это единственный модуль, конфигурацию которого система IDS будет настраивать для TRANSIT; более ранние модули СЛЕДУЕТ заменить.
* ВЫБЕРИТЕ опции **Программирование модуля (Module Programming)>Программируемые параметры (Programmable Parameters)>Параметры конфигурации автомобиля (Car Configuration Parameters)>Извлечение данных по конфигурации автомобиля (Retrieve vehicle configuration data)**, следуйте инструкциям, а затем ВЫБЕРИТЕ опцию**Просмотр данных по конфигурации автомобиля (View the vehicle configuration data)**.
* Должен появиться экран, похожий на следующий. Убедитесь в том, что символ в параметре **Стиль кузова (Body Style)** идентичен **4-му и 10-му символам** VIN в строке, расположенной выше. На рисунке показана разница в символах.

1. 4-й и 10-й символы VIN2. Параметр Стиль кузова (Body Style)* Если символы различаются, нажмите "галочку", чтобы выйти из этого экрана.
 |

E114422

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2.** ВЫБЕРИТЕ **Модуль управления системы подушек и ремней безопасности (Restraint Control Module)** и следуйте инструкциям. После экрана Загрузка завершена (Download Complete). ВЫБЕРИТЕ **ВЫБОР просмотра данных по конфигурации автомобиля (SELECT View the vehicle configuration data).**Просмотрите данные по конфигурации автомобиля.* Появляется следующий экран. Снова убедитесь в том, что символ в параметре Стиль кузова (Body Style) идентичен 4-му и 10-му символам номера VIN, указанного в строке, расположенной выше.

1. 4-й и 10-й символы VIN2. Параметр Стиль кузова (Body Style) с идентичным символом* ВЫБЕРИТЕ опции **Инструментарий (Toolbox)>Электрообррудование (Electrical)>Сервисные функции (Service Functions)>Конфигурация модуля (Module Configuration)>RCM**, когда будет дано указание заменить модуль; выполняйте замену только при необходимости.
 |

E114423Transit 2006.5 - Выверка BCMii / топливного бака (BCMii / Fuel Tank Alignment)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Если BCMii был заменен и в модуле BCMii был генерирован диагностический код неисправности DTC U2101 (Несовместимая конфигурация модуля управления), для разрешения проблемы используйте следующее:* ВЫБЕРИТЕ опции **Программирование (Programming)>Программируемые параметры (Programmable Parameters)>Параметры конфигурации автомобиля (Car Configuration Parameters)>Специальные приложения (Special Applications)>Выверка модуля управления оборудованием кузова/ топливного бака (Body Control Module / Fuel Tank Alignment)**, следуйте инструкциям.
* Выполните два цикла включения/ выключения зажигания и затем выполните самопроверку, заложенную в опциях **Инструментарий (Toolbox)>Самопроверка (Self Test)>Модули (Modules)>BCMii.**
 |

E114424S-MAX/Galaxy 2006.5 - RCM

|  |  |
| --- | --- |
|  | **1.** Если на автомобиле был заменен модуль RCM и в модуле RCM был генерирован код DTC U2101 (Несовместимая конфигурация модуля управления) или не удается настроить его конфигурацию после использования опции Сервисные функции (Service Function), заложенную в опциях **Инструментарий (Toolbox)>Электрооборудование (Electrical)>Сервисные функции (Service Functions)>Настройка/ конфигурация параметра (Parameter reset/configuration)>RCM**, для разрешения проблемы используйте следующее:* Выберите опции **Программирование модуля (Module Programming)>Программируемые параметры (Programmable Parameters)>Параметры конфигурации автомобиля (Car Configuration Parameters)>Специальные приложения (Special Applications)>Выверка модуля управления системой подушек и ремней безопасности (Restraint Control Module)**, следуйте инструкциям.
* Выполните два цикла включения/ выключения зажигания и затем отработайте опцию Сервисные функции (Service Function), заложенную в опциях **Инструментарий (Toolbox)>Электрооборудование (Electrical)>Сервисные функции (Service Functions)>Настройка/ конфигурация параметров (Parameter reset/configuration)>RCM**.
* Если эти приложения не позволяют устранить проблему и коды DTC на автомобиле отсутствуют, пожалуйста, обратитесь в службу оперативной поддержки (Горячую линию).
 |

E114425 |