|  |  |
| --- | --- |
| **7U142 - Transit - Пульт дистанционного управления с подзаряжаемыми элементами питания** | Дата публикации: 24.10.07Дата истечения: 23.10.09 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=7U142&type=0)  |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Ряд автомобилей Transit укомплектованы пультом дистанционного управления с подзаряжаемыми элементами питания, возможно, имеющим внутренний дефект, который снижает надежность работы функции дистанционного открывания. Пульт дистанционного управления с подзаряжаемыми элементами питания следует заменить. В автомобилях, укомплектованных ДВУМЯ пультами, следует заменить оба пульта.**ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Номер запасной части** | **Код Finis** | **Кол-во** |
| Пульт дистанционного управления | 6C1T-15K601-AE | 1499172 | 1 |

**ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**Запасные части следует получить, используя обычно применяемый вами процесс размещения заказов на запасные части.**Получение и программирование нового пульта дистанционного управления**Перед началом этой процедуры проверьте следующее:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Аккумулятор автомобиля и, при наличии, дополнительный аккумулятор, полностью заряжены.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Программирование нового пульта дистанционного управления. Обратитесь к инструкциям Etis, раздел 501-14
 |

**ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**Оформление претензийТребования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.Нормы рабочего времени и коды операцийПримечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.Укажите следующую информацию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** |
| Программирование нового пульта дистанционного управления (один) при PDI | A1 | 0,5 |
| Программирование нового пульта дистанционного управления (ДВА) при PDI | A2 | 0,5 |

Снятые элементы требуется привести в неработоспособное состояние и утилизировать на месте.Претензии не будут приниматься после истечения срока этой кампании, указанного в информационном бюллетене. |