|  |  |
| --- | --- |
| **7C148 - Fiesta, Fusion и Transit - Ремень привода аксессуаров** | Дата публикации: 27.11.07 |
| [Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=7C148&type=0) | |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  В рамках постоянного мониторинга производства обнаружено, что ремень привода аксессуаров (FEAD) в некоторых двигателях может расслаиваться, в результате чего может возникнуть преждевременная поломка. В охваченных этой кампанией автомобилях требуется проверить и, если необходимо, заменить ремень/ремни привода аксессуаров. Проверка подробно описана в следующих инструкциях.  **ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Описание** | **Номер запасной части** | **Код Finis** | **Кол-во** | | Комплект для замены ремня - Fiesta и Fusion с системой кондиционирования воздуха | 2S6E-6D314-AC | 1365336 | 1 | | Комплект для замены ремня - Fiesta и Fusion без системы кондиционирования воздуха | 2S6E-6D314-BC | 1365338 | 1 | | Комплект для замены ремня - Transit с системой кондиционирования воздуха | 6C1Q-6D314-AB | 1465190 | 1 | | Комплект для замены ремня - Transit без системы кондиционирования воздуха | 6C1Q-6D314-BC | 1465191 | 1 |   **ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**  Запасные части следует получить, используя обычно применяемый вами процесс размещения заказов на запасные части.  **Осмотр/замена ремня/ремней привода аксессуаров**  На иллюстрации показано, где на ремне указывается код даты изготовления. Первая цифра - это год изготовления, это должна быть цифра 7. 3-значное число - это день изготовления.  1. Осмотр эластичного ремня(ей) привода аксессуаров  2. Если код **УКАЗАН** в нижеследующем перечне, ремень/ремни требуется заменить. Обратитесь к руководству для сервисных центров Etis, раздел 303-05.  КОДЫ ДАТЫ:  7-256. 7-271. 7-272. 7-273. 7-274. 7-275. 7-276. 7-277.  7-278, 7-279, 7-280, 7-281, 7-282, 7-283, 7-284, 7-285.  e99267    **Поз.**  **Наименование**  Transit с системой кондиционирования воздуха  -  Необходимо осмотреть только ремень усилителя рулевого управления.  Transit без системы кондиционирования воздуха  -  Осмотр обоих ремней  Fiesta или Fusion с системой кондиционирования воздуха  -  Осмотр обоих ремней.  Fiesta или Fusion без системы кондиционирования воздуха  -  Осмотр одного ремня.  3. Если код **НЕ УКАЗАН** в списке, никакие последующие действия не требуются.  **ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**  Оформление претензий  Требования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.  Нормы рабочего времени и коды операций  Примечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.  Укажите следующую информацию:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** | | Все - Осмотр ремня/ремней - ремень/ремни исправны. | 0,2 ч | A1 | | Fiesta/Fusion с системой A/C - осмотр и замена обоих ремней | 0,6 ч | A2 | | Fiesta/Fusion без системы A/C - осмотр и замена ремня | 0,5 ч | A3 | | Transit с системой A/C - осмотр и замена ремня PAS | 0,5 ч | A4 | | Transit без системы A/C - осмотр и замена обоих ремней | 0,7 ч | A5 |   Снятые элементы требуется привести в неработоспособное состояние и утилизировать на месте | |