|  |  |
| --- | --- |
| **7C148 - Fiesta, Fusion и Transit - Ремень привода аксессуаров** | Дата публикации: 27.11.07 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=7C148&type=0)  |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**В рамках постоянного мониторинга производства обнаружено, что ремень привода аксессуаров (FEAD) в некоторых двигателях может расслаиваться, в результате чего может возникнуть преждевременная поломка. В охваченных этой кампанией автомобилях требуется проверить и, если необходимо, заменить ремень/ремни привода аксессуаров. Проверка подробно описана в следующих инструкциях.**ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | **Номер запасной части** | **Код Finis** | **Кол-во** |
| Комплект для замены ремня - Fiesta и Fusion с системой кондиционирования воздуха | 2S6E-6D314-AC | 1365336 | 1 |
| Комплект для замены ремня - Fiesta и Fusion без системы кондиционирования воздуха | 2S6E-6D314-BC | 1365338 | 1 |
| Комплект для замены ремня - Transit с системой кондиционирования воздуха | 6C1Q-6D314-AB | 1465190 | 1 |
| Комплект для замены ремня - Transit без системы кондиционирования воздуха | 6C1Q-6D314-BC | 1465191 | 1 |

**ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**Запасные части следует получить, используя обычно применяемый вами процесс размещения заказов на запасные части.**Осмотр/замена ремня/ремней привода аксессуаров**На иллюстрации показано, где на ремне указывается код даты изготовления. Первая цифра - это год изготовления, это должна быть цифра 7. 3-значное число - это день изготовления.1. Осмотр эластичного ремня(ей) привода аксессуаров2. Если код **УКАЗАН** в нижеследующем перечне, ремень/ремни требуется заменить. Обратитесь к руководству для сервисных центров Etis, раздел 303-05.КОДЫ ДАТЫ:7-256. 7-271. 7-272. 7-273. 7-274. 7-275. 7-276. 7-277.7-278, 7-279, 7-280, 7-281, 7-282, 7-283, 7-284, 7-285.e99267 **Поз.****Наименование**Transit с системой кондиционирования воздуха-Необходимо осмотреть только ремень усилителя рулевого управления.Transit без системы кондиционирования воздуха-Осмотр обоих ремнейFiesta или Fusion с системой кондиционирования воздуха-Осмотр обоих ремней.Fiesta или Fusion без системы кондиционирования воздуха-Осмотр одного ремня.3. Если код **НЕ УКАЗАН** в списке, никакие последующие действия не требуются.**ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**Оформление претензийТребования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.Нормы рабочего времени и коды операцийПримечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.Укажите следующую информацию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** |
| Все - Осмотр ремня/ремней - ремень/ремни исправны. | 0,2 ч | A1 |
| Fiesta/Fusion с системой A/C - осмотр и замена обоих ремней | 0,6 ч | A2 |
| Fiesta/Fusion без системы A/C - осмотр и замена ремня | 0,5 ч | A3 |
| Transit с системой A/C - осмотр и замена ремня PAS | 0,5 ч | A4 |
| Transit без системы A/C - осмотр и замена обоих ремней | 0,7 ч | A5 |

Снятые элементы требуется привести в неработоспособное состояние и утилизировать на месте |