|  |  |
| --- | --- |
| **7C108 - Transit 2006.5 - Стяжной болт крепления стойки подвески к поворотному кулаку** | Дата публикации: 11.06.07 |
| Просмотреть HTML-версию этого документа, доступную для печати[[Страница HTML, доступная для печати]](http://etis.dealerconnection.com/fsa/view.do?code=7C108&type=0)  |
| **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Проведенные исследования показали наличие проблемы, связанной с затяжкой стяжного болта крепления стойки подвески к поворотному кулаку. Вследствие отклонений в шероховатости поверхности материала поворотного кулака в комбинации с низким усилием затяжки стяжного болта возможно наличие перемещения стойки в посадочном отверстии поворотного кулака. Перемещение стойки в поворотном кулаке может привести к тому, что колесо будет задевать колесную арку, а на автомобилях с передним приводом стойка будет задевать ведущую полуось.**ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**Никакие запасные части не требуются.**Проверьте затяжку/ затяните болты крепления передней стойки.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Поднимите автомобиль на подходящем подъемнике.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Снимите оба передних колеса.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| E91364 | 1. Проверьте правильность положения передних стоек относительно поворотных кулаков.
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Затяните стяжные болты стоек усилием **100 Нм и доверните еще на 180 градусов.**
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Установите передние колеса.
 |

**ПРОЦЕДУРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ**Оформление претензийТребования о возмещении расходов, связанных с описываемыми работами, следует оформлять в соответствии с обычными процедурами подачи претензий по специальным программам обслуживания. Эти процедуры описаны в разделе ‘J’ руководства по гарантийному обслуживанию. Важно, чтобы оформление и подача претензий, связанных с этой кампанией, осуществлялось в приоритетном порядке. Это необходимо для точного контроля за количеством откликов клиентов и для исключения автомобилей из раздела “Непройденные специальные программы обслуживания” системы OASIS.Нормы рабочего времени и коды операцийПримечание: По претензии, в которой указан один из перечисленных ниже кодов операций, выплачивается сумма, включающая И указанное время выполнения работ, И стоимость соответствующих запасных частей. Подавать какие-либо дополнительные претензии не требуется.Укажите следующую информацию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ремонтная операция** | **Норма** | **Коды операций** |
| Проверка затяжки/ затяжка стяжных болтов | 0,5 ч | A1 |
| Проверка затяжки/ затяжка стяжных болтов при выполнении PDI | 0,3 ч | A2 |

 |